# 그림:Lille VAL 208.jpg

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

- 그림
- 파일 역사
- 그림 링크
- 메타데이터

No higher resolution available.

Lille_VAL_208.jpg‎ (744 × 368 pixel, file size: 152 KB, MIME type: image/jpeg)

이 자료는 위키미디어 공용에 있습니다. 이 자료에 대한 설명이 아래에 있습니다.

Description |

## [edit] Description

Une rame de type Val-208 du métro de Lille.

## [edit] Licence

| This file is licensed under the Creative Commons "Attribution ShareAlike 2.0 France" Licence Ce fichier est sous la licence de Creative Commons suivante « Paternité – Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France »

Source |
Date |
Author | User Tristos on fr.wikipedia
Permission | see below
Other versions | Originally from fr.wikipedia; description page is (was) here * 23 octobre 2006 à 17:25 [[:fr:User:Tristos|Tristos]] 744×368 (155 830 octets) <span class="comment">(Une rame de type Val-208 du métro de Lille.)</span>

(Uploaded using CommonsHelper or PushForCommons)

## 그림 링크

다음 문서들이 이 그림을 사용하고 있습니다:

- VAL

## 메타데이터

이 파일은 카메라/스캐너 정보와 같은 부가적인 정보를 담고 있습니다. 파일을 변경한다면 몇몇 세부 사항은 변경된 그림에 적용되지 않을 수 있습니다.

Camera manufacturer | FUJIFILM
Camera model | FinePix2600Zoom
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 72 dpi
Vertical resolution | 72 dpi
Software used | FinePix Viewer Ver.2.0
File change date and time | 2003년 5월 25일 (일) 15:36
Y and C positioning | 2
F Number | f/3.5
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 100
Exif version | 2.1
Date and time of data generation | 2002년 5월 18일 (토) 16:47
Date and time of digitizing | 2002년 5월 18일 (토) 16:47
Shutter speed | 8.3
Aperture | 3.6
Brightness | 7.08
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.6
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Lens focal length | 8.6 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 2442
Focal plane Y resolution | 2442
Focal plane resolution unit | 3
Sensing method | One-chip color area sensor
Sharpness | 3
White Balance | Auto white balance

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../l/i/l/%EA%B7%B8%EB%A6%BC%7ELille_VAL_208.jpg_7345.html’

##### Views

- 그림
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기