# USB

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

USB는 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus)의 약자이고, 컴퓨터와 주변 기기를 연결하는데 쓰이는 입출력 표준 가운데 하나이다. 대표적인 버전으로는 USB 1.0, 1.1, 2.0 등이 있다.

2006년 현재, 프린터, 스캐너 등의 대부분의 주변장치가 이 방식을 채택하고 있으며, IEEE 1394와 시장을 양분하고 있다.

## [편집] 구성

USB의 가장 윗 부분에는 주 컨트롤러(host controller)가 있다. 주 컨트롤러는 루트 허브를 통해 두 개의 USB 단자를 제공한다. 보통 이 단자에 주변기기를 연결해 사용하며 포트가 부족한 경우 허브를 연결하면 더 많은 포트를 마련할 수 있다. 하나의 주 컨트롤러에는 나뭇 가지 모양으로 127개 까지의 주변 기기를 연결할 수 있다. USB 방식으로 연결된 대부분의 주변 기기는 핫 플러그, 핫 스왑(사용중 아무때나 주변장치를 연결하거나 제거할 수 있는 기능)을 지원한다. USB 방식으로 연결된 주변기기에는 약간의 전력이 함께 공급된다. 따라서 보통은 외부 전원을 이용하지 않고도 쉽게 주변장치를 사용할 수 있다. (약 5V, 최대 전류 0.5A)

## [편집] 속도

USB 표준은 다음의 전송 속도를 지원한다.

- Low speed(1.5Mbit/s)
- Full speed(12Mbit/s)
- Hi-speed(480Mbit/s)

이 가운데 Low speed는 키보드, 마우스 등 전송속도가 크게 중요하지 않은 주변기기용이다. 보통은 Full speed를 사용하며, 최신 장비는 Hi-speed 를 사용할 수 있다. 단, 이 경우에는 주변기기와 주 컨트롤러, 허브가 모두 USB 2.0 표준을 지원해야 한다.

## [편집] 주변 기기 종류

- 01 : 오디오 (사운드 카드)
- 03 : HID (키보드, 마우스 등)
- 06 : 정지사진 (디지털 카메라)
- 07 : 프린터
- 08 : 저장 장치 (USB 플래시 메모리)
- 09 : 허브
- 0A : 통신 (모뎀, ISDN, LAN 어댑터 등)
- 0E : 동영상 (캠코더)
- E0 : 무선 통신 (블루투스 등)
- FF : 기타 장비

## [편집] USB 연결 단자와 제어기 그림

USB Male Plug Type A | USB Male Plug Type A | USB Male Plug Type A | USB Female Plug Type A
USB Male Plug Type B | Mini-USB male Type A | USB 2.0 CardBus Controller | USB 2.0 PCI Controller

| 이 문서는 컴퓨터에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

## [편집] 바깥 고리

- www.usb.org

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../u/s/b/USB_7aca.html’

분류: 컴퓨터 토막글 | 컴퓨터

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Български
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- हिन्दी
- Hrvatski
- Hornjoserbsce
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Basa Sunda
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- ייִדיש
- 中文