# IEEE 754

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

IEEE 754는 컴퓨터에서 부동소수점를 표현하는 가장 널리 쓰이는 표준이다. ±0 등의 수와 무한, NaN 등의 기호를 표시하는 법과 이러한 수에 대한 연산을 정의하고 있다.

IEEE 754에는 32 비트 단정도(single-precision), 64 비트 배정도(double-precision), 43 비트 이상의 확장단정도(거의 쓰이지 않음), 79 비트 이상의 확장배정도(일반적으로 80비트로 구현됨)에 대한 형식을 정의하고 있다. 이중 32 비트 단정도는 반드시 구현해야 하며, 다른 형식은 선택사항이다. 많은 프로그래밍 언어에서 IEEE 표준을 따르도록 정의하고 있다. 예를 들어 C 프로그래밍 언어에서는 `float`는 단정도, `double`은 배정도와 대응된다.

## [편집] 구조

IEEE 754의 부동 소수점 표현은 크게 세 부분으로 구성되는데, 최상위 비트는 부호를 표시하는 데 사용되며, 지수 부분(exponent)과 가수 부분(mantissa)이 있다.

| 이 문서는 컴퓨터에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../i/e/e/IEEE_754_beb2.html’

분류: 컴퓨터 토막글 | IEEE 표준

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Català
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- Polski