# 감광 속도

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

감광 속도(感光速度, 영어: film speed) 혹은 감광도, 필름속도는 필름 혹은 디지털 카메라가 빛에 감응하는 속도의 비율을 말한다. 필름의 경우 ISO 5800:1987 표준에, 디지털 카메라의 경우 ISO 12232:1998 표준에 따른다. 흔히 ISO로 표시하고 선형 스케일(linear scale)을 주로 사용한다.

ISO 선형 스케일은 과거 ASA(ANSI의 옛 이름인 American Standards Association 두문자어) 스케일에 해당하는데, 감광 속도가 2배가 될 때 값도 2배가 된다. ISO 로그(log) 스케일의 경우 과거 DIN(Deutsches Institut für Normung) 스케일에 해당되고, 감광 속도가 2배가 될 때 값은 3°이 증가한다. 예를 들어, ISO 200/24° 필름은 ISO 100/21°보다 감광 속도가 2배이다. (빛에 2배 민감하다.)

필름의 경우 ISO 25/15°, 50/18°, 100/21°, 200/24°, 400/27°, 800/30°, 1600/33°, 3200/36°가 가장 흔하다. 일반 소비자용 필름은 보통 ISO 100~800 값을 가진다. 콤팩트 디지털 카메라의 경우 보통 ISO 50~800 값을 가질 수 있고, DSLR의 경우 보통 ISO 100~3200 값을 가질 수 있다.

ISO 값이 클수록 빛에 감응하는 속도가 빨라서 적은 노출(exposure)을 줄 수 있고, 이는 같은 광량 하에서 빠른 셔터스피드를 사용하거나 조리개를 조여 심도를 깊게 할 수 있음을 의미한다.

## [편집] 필름의 감광 속도

필름의 경우 감광 속도가 빠를수록 입자가 거칠다.

## [편집] 디지털 카메라의 감광 속도

디지털 카메라의 경우 ISO를 높일 수 있는 데, 이는 다음 두 가지 방법을 통해 이루어질 수 있다.

- 아날로그 증폭기(amplifier)를 사용하여 신호를 증폭시키는 방법.(아날로그 디지털 컨버터를 거치기 전에 이루어진다)
- 디지털 값을 증가시키는 방법.(보통 binary shift 연산을 통해 이루어지며 아날로그 디지털 컨버터에서 얻어진 디지털 값에 적용된다)

디지털 카메라들은 위 둘 중 하나를 사용하거나 둘 모두를 사용할 수 있다. 증폭기의 잡음과 아날로그 디지털 컨버터의 노이즈 중 어떤 값이 크냐에 따라 어떤 방법이 좋은지 결정된다.

어떤 방법을 사용하든 빠른 셔터 속도나 깊은 피사계 심도를 위해 ISO를 높이면, 노이즈가 증가하게 된다.(신호대 잡음비가 감소)

## [편집] 바깥 고리

- Digital Photography FAQ의 ISO에 대한 설명(영문)
- understanding sensitivity(영문)

| 이 문서는 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B0%90/%EA%B4%91/_/%EA%B0%90%EA%B4%91_%EC%86%8D%EB%8F%84.html’

분류: 토막글 | 사진술 | 사진기 | ISO 표준

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Nederlands
- Polski
- Русский