Karta dayikî - Wîkîpediya

# Karta dayikî

### Ji Wîkîpediya

Karta dayikî Octek Jaguar ê kevn bi xêbatkêra AMD 386DX-40 processor.

Karta dayikî, (bi îngilîzî motherboard) wek karta sîstem jî tê naskirin, kartek çapkirî ji bo çêkirina sîstemekî elektrîkî tevlî ye. Dilê wî heye û li dilê xwe de dendikan hesas hene.

Karta vîdyoyê, karta dengê, Karta dayikî

Komputerek esasî bi microprocessor, stokajê yekem û cîkên hwd din serê Karta dayikî ne. Tiştên komputer yên derva, bo vîdyo nîşandan, deng, perîferîkên pîlotê dibin bi kabloyan ribbon girêdayê Karta dayikî dibin, kabloyan hwd.

Bîrbînin kû Kartan dayikî yan dûxebatkêr hene û dû socket ji xwe tînin, fîzîkî ne giredayê ne û ev jî îmkana wekdemê karkirin dide.

Ji "http://ku.wikipedia.org../../../k/a/r/Karta_dayik%C3%AE.html" hatiye standin.

Kategorî: Kompûter | Teknolojî

##### Views

- Gotar | گوتار
- Guftûgo | گوفتوگۆ
- Revîzyona niha

##### Lêbigere

##### Zimanên din

- العربية
- Български
- Bosanski
- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Eesti
- Esperanto
- Español
- Euskara
- فارسی
- Français
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Latviešu
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Polski
- Português
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文
- Tiếng Việt
- Русский