Image:Hochspannungsmast-chtaube050207.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Hochspannungsmast-chtaube050207.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Size of this preview: 800 × 600 pixel
Image in higher resolution (2590 × 1942 pixel, file size: 838 KB, MIME type: image/jpeg)

| Dëse Fichier gouf automatesch vu Wikimedia Commons importéiert. Fir ze wëssen wéi een e Bild vu Commons importéiert, kuckt w.e.g. : Wikipedia:Wikimedia Commons. Kuckt och d'Deskriptiounssäit vun dësem Bild fir méi Informatiounen zum Auteur an zur Lizenz.

- Description: Hochspannungsmast mit je zwei 220kV und 380kV Systemen
- Source: selbst fotografiert am 07.02.2005
- Photographer: Christian Taube Chtaube 16:11, 2 Apr 2005 (UTC)

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Germany License Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Deutschland |

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Energie
- Lëtzebuerger Energiewirtschaft

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon PowerShot G5
Horizontal resolution | 300 dpi
Vertical resolution | 300 dpi
File change date and time | 18:03, 2 Abrëll 2005
Y and C positioning | 2
Exposure time | 1/320 sec (0.003125)
F Number | f/4
Exif version | 2.2
Date and time of data generation | 17:01, 7 Februar 2005
Date and time of digitizing | 17:01, 7 Februar 2005
Image compression mode | 3
Shutter speed | 8.3125
Aperture | 4
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.28125
Metering mode | Pattern
Flash | 16
Lens focal length | 10.1875 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 9159.0106007067
Focal plane Y resolution | 9169.8113207547
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Digital zoom ratio | 1
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../h/o/c/Image%7EHochspannungsmast-chtaube050207.jpg_e568.html"

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen