Image:Johannes Trithemius 088.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Johannes Trithemius 088.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Size of this preview: 370 × 599 pixel
Image in higher resolution (1108 × 1793 pixel, file size: 839 KB, MIME type: image/jpeg)

## [Änneren] Résumé

Sculptur vum Johannes Trithemius zu Trittenheim op der Bréck

Quell: eege Foto les Meloures

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 18:17, 15 Mäerz 2007 . . Les Meloures (Talk | Kontributiounen) . . 1108×1793 (858,719 Byte) (Sculptur vum Johannes Trithemius zu Trittenheim op der Bréck Quell: eege Foto les Meloures)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Johannes Trithemius

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon EOS DIGITAL REBEL
File change date and time | 16:28, 15 Mäerz 2007
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/60 sec (0.016666666666667)
F Number | f/5.6
ISO speed rating | 100
Exif version | 2.21
Date and time of data generation | 16:28, 15 Mäerz 2007
Date and time of digitizing | 16:28, 15 Mäerz 2007
Image compression mode | 3
Shutter speed | 5.9068908691406
Aperture | 4.9708557128906
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 4.6438598632812
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Lens focal length | 40 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 3443.9461883408
Focal plane Y resolution | 3442.0168067227
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../j/o/h/Image%7EJohannes_Trithemius_088.jpg_2bbd.html"

Category: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen