Image:Le pont Père Pire à Huy (13).jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Le pont Père Pire à Huy (13).jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Size of this preview: 400 × 600 pixel
Image in higher resolution (683 × 1024 pixel, file size: 174 KB, MIME type: image/jpeg)

## [Änneren] Résumé

Pont Père Pire Pylone

Quell : Eege Foto Les Meloures

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert de Bedingunge vun der Creative Commons verëffentlecht. [1]

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 22:17, 4 Dezember 2006 . . Les Meloures (Talk | Kontributiounen) . . 683×1024 (178,404 Byte) (Pont Père Pire Pylone Quell : Eege Foto Les Meloures )

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Bréck vu Ben-Ahin

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon EOS DIGITAL REBEL
File change date and time | 15:41, 29 August 2005
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/200 sec (0.005)
F Number | f/8
ISO speed rating | 200
Exif version | 2.21
Date and time of data generation | 15:41, 29 August 2005
Date and time of digitizing | 15:41, 29 August 2005
Image compression mode | 2
Shutter speed | 7.6438598632812
Aperture | 6
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.6147155761719
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Lens focal length | 18 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 3442.0168067227
Focal plane Y resolution | 3443.9461883408
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../l/e/_/Image%7ELe_pont_P%C3%A8re_Pire_%C3%A0_Huy_%2813%29.jpg_4464.html"

Category: CC-by-sa-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen