Image:Leuchtturm-bei-podersdorf.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Leuchtturm-bei-podersdorf.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

No higher resolution available.

Leuchtturm-bei-podersdorf.jpg‎ (600 × 387 pixel, file size: 166 KB, MIME type: image/jpeg)

- Sujet: Liichttuerm bei Podersdorf (Éisträich)
- Source: däitsch Wikipedia
- Lizenz:

| Dëst Bild gouf vu sengem Auteur zu onageschränkter Benotzung fräiginn, oder erreecht nët méi déi néideg Schëpfungshéicht, fir geschützt ze sinn. D'Bild gehéiert domadder zum Domaine public ("public domain"). Onageschränkt Benotzung bedeit, dass d'Bild och ouni Ernimmung vum Auteur ka verbreed a kommerziell genotzt ginn, an zwar an deem Ëmfang wéi et am jeweilegen nationale Recht erlaabt ass.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 14:42, 1 Abrëll 2006 . . Briséis (Talk | Kontributiounen) . . 600×387 (170,433 Byte) (* Liichttuerm bei Podersdorf (Éisträich) * däitsch Wikipedia * Domaine public)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Éisträich

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Image title | MINOLTA DIGITAL CAMERA
Camera manufacturer | Minolta Co., Ltd.
Camera model | DiMAGE X20
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 72 dpi
Vertical resolution | 72 dpi
Software used | Adobe Photoshop CS Windows
File change date and time | 22:51, 16 Abrëll 2005
Y and C positioning | 2
Exposure time | 1/180 sec (0.0055555555555556)
F Number | f/8
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 64
Exif version | 2.2
Date and time of data generation | 10:37, 16 Abrëll 2005
Date and time of digitizing | 10:37, 16 Abrëll 2005
Image compression mode | 2
Brightness | 8.3
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.7
Metering mode | Pattern
Light source | Unknown
Flash | 24
Lens focal length | 10.6 mm
Color space | sRGB
Custom image processing | Custom process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Digital zoom ratio | 0
Focal length in 35 mm film | 81
Scene capture type | Standard
Contrast | Normal
Saturation | Normal
Sharpness | Normal
Subject distance range | Close view

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../l/e/u/Image%7ELeuchtturm-bei-podersdorf.jpg_bbae.html"

Category: Domaine-Public-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen