Image:Iron Bridge w.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Iron Bridge w.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

No higher resolution available.

Iron_Bridge_w.jpg‎ (764 × 472 pixel, file size: 328 KB, MIME type: image/jpeg)

## [Änneren] Résumé

- Sujet:Iron Bridge
- Source:Eege Foto vum fr:utilisatuer:Vberger

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf vu sengem Auteur zu onageschränkter Benotzung fräiginn, oder erreecht nët méi déi néideg Schëpfungshéicht, fir geschützt ze sinn. D'Bild gehéiert domadder zum Domaine public ("public domain"). Onageschränkt Benotzung bedeit, dass d'Bild och ouni Ernimmung vum Auteur ka verbreed a kommerziell genotzt ginn, an zwar an deem Ëmfang wéi et am jeweilegen nationale Recht erlaabt ass.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 16:18, 24 Februar 2007 . . Cornischong (Talk | Kontributiounen) . . 764×472 (335,889 Byte) (*Sujet:Iron Bridge *Source:Eege Foto vum fr:utilisatuer:Vberger )

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Iron Bridge

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Panasonic
Camera model | DMC-LC40
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 72 dpi
Vertical resolution | 72 dpi
Software used | Adobe Photoshop Elements 4.0 Windows
File change date and time | 17:09, 24 Februar 2007
Y and C positioning | 2
Exposure time | 4/435 sec (0.0091954022988506)
F Number | f/5.6
Exposure Program | Landscape mode (for landscape photos with the background in focus)
ISO speed rating | 100
Exif version | 2.2
Date and time of data generation | 13:17, 16 Juni 2003
Date and time of digitizing | 13:17, 16 Juni 2003
Image compression mode | 4
Shutter speed | 6.8
Aperture | 5
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2
Metering mode | MultiSpot
Light source | Daylight
Flash | 16
Lens focal length | 7.13 mm
Color space | sRGB
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Manual exposure
White Balance | Auto white balance
Digital zoom ratio | 0
Focal length in 35 mm film | 33
Scene capture type | Landscape
Contrast | Normal
Saturation | Normal
Sharpness | Normal
Subject distance range | Close view

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../i/r/o/Image%7EIron_Bridge_w.jpg_f1bf.html"

Category: Domaine-Public-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen