# Armatūra

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Armatūra – metaliniai arba kitokios medžiagos strypai.

Armatūra naudojama betoninems kolonoms, sijoms, perdenginiams, sienoms, tarpuangiams sutvirtinti. Dažniausiai iš armatūros strypų formuojami karkasai. Formuojamas erdvinis amatūros karkasas, kuris atkartoja būsimos konstrukcijos formą. Patalpinus armatūros karkasą klojinyje ir užpilus betoną, gaunama armuoto betono konstrukcija. Tokios konstrukcijos vadinamos gelžbetoninemis.

Armavimui paspartinti naudojami armatūros tinklai. Armatūros tinklai paruošiami statybos aikštelėje arba atvežami.

Gelžbetoninės konstrukcijos dažniausiai armuojamos liauna, daug rečiau standžia armatūra.

- Liauna armatūra – tai dažniausiai plieniniai apvalaus skerspjūvio strypai, vielos ir lynai. Kad betonas geriau sukibtų su armatūra, dauguma plieninių strypų ir vielų turi nelygų paviršių, yra rumbuoti.
- Standi armatūra – tai įvairūs valcuoti profiliai arba profiliuoti plieniniai lakštai, naudojami išoriniam konstrukcijų armavimui.

## [taisyti] Armatūros klasifikavimas

Plieninę armatūrą skirstant į klases, atsižvelgiama į fizikines mechanines savybes. Vieną klasę sudaro vienos, dviejų ar kelių markių plienas su vienodais fizikiniais mechaniniais rodikliais. Strypinė karštai valcuota armatūra yra A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V ir A-VI klasių; termiškai sustiprinta – AT-IV, AT-V, AT-VI ir AT-VII klasių, o sustiprinta šaltai tempiant – A-IIIb klasės. Be to, užrašant armatūros klasę gali būti panaudotos papildomos raidės: C rodo, kad šią armatūrą galima suvirinti, K – armatūra, labiau atspari korozijai nei kita šios klasės armatūra. Vielinės armatūros klasės žymimos: Bp-I – paprastoji armatūrinė viela, B-II ir Bp-II – stiprioji armatūrinė viela.

A-I ir B-II klasių armatūros strypų paviršius lygus, o visų kitų klasių – rumbuotas. A-II ir AT-IV klasių armatūros strypų skersiniai rumbai išdėstyti tarytum sriegine linija, kitų klasių strypinės armatūros – eglute. Kad būtų galima atskirti, kuriai klasei priklauso armatūros strypai, gamykloje jų galai nudažomi: A-IV klasės – raudonai, A-V – žaliai, AT-IV – baltai, AT-V – mėlynai ir AT-VI – geltonai. A-II ir A-III klasių armatūros strypų galai nedažomi. Bp-I ir Bp-II klasių rumbuotos vielos šonuose įspaudžiamos įdubos.

Gamyklose iš septynių ar devyniolikos stipriosios armatūros vielų spirale suvejami atitinkamai K-7 ir K-19 klasių lynai.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/r/m/Armat%C5%ABra.html"

Kategorija: Medžiagos

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška