IBM PC - Vikipēdija

# IBM PC

### Vikipēdijas raksts

IBM PC 5150

IBM PC (Personal Computer) ir kompānijas IBM preču zīme un personālo datoru architektūra. Pirmais modelis IBM 5150 tika ieviests 1981. gada augustā. Šī architektūra kļuva tik populāra, ka daudzas citas kompānijas sāka klonēt IBM PC datorus un tā radās termins IBM PC savietojams dators.

## [izmainīt šo sadaļu] IBM PC un PS/2 modeļi

PC sērija
Modeļa nosaukums | Ieviests | Procesors | Iespējas
--- | --- | --- | ---
PC | Aug 1981 | 8088 | Diskešu iekārta
XT | Mar 1983 | 8088 | Lēns cietais disks
XT/370 | Okt 1983 | 8088 | IBM 370 lieldatora emulācija
3270 PC | Okt 1983 | 8088 | Ar 3270 termināļa emulāciju
PCjr | Nov 1983 | 8088 | Uz disketēm balstīts mājas dators
PC Portable | Feb 1984 | 8088 | Uz disketēm balstīts pārnēsājamais dators
AT | Aug 1984 | 286 | Vidēja ātruma cietais disks
Convertible | Apr 1986 | 8088 | Klēpjdators
XT 286 | Sep 1986 | 286 | Lēns cietais disks, bet nulles nogaides stāvokļa atmiņa uz mātesplates. Šis 6mhz dators darbojās ātrāk par 8mhz AT, pateicoties izmantotās atmiņas tipam

PS/2 sērija
Modelis | Ieviests | CPU | Iespējas
--- | --- | --- | ---
25 | Augusts 1987 | 8086 | PC kopne (ierobežota paplašināšana)
30 | Aprīlis 1987 | 8086 | PC kopne
30 | Augusts 1987 | 286 | PC kopne
50 | Aprīls 1987 | 286 | Micro Channel Architecture kopne
50Z | Jūnijs 1988 | 286 | Ātrāks Model 50 variants
55 SX | Maijs 1989 | 386SX | MCA kopne
60 | Aprīlis 1987 | 286 | MCA kopne
70 | Jūnijs 1988 | 386 | Galddators, MCA kopne
P70 | Maijs 1989 | 386 | Pārnēsājamais, MCA kopne
80 | Aprīlis 1987 | 386 | Tornis, MCA kopne

IBM PC savietojamo specifikācijas
CPU | Taktsfrekvence (MHz) | CPU kopnes platums (biti) | Sistēmas kopnes platums (biti) | Operatīvā atmiņa (megabaiti) | Diskešu iekārta | Cietais disks (megabaiti) | Operacionālā sistēma
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8088 | 4.77-9.5 | 16 | 8 | 1 (1) | 5.25, 360K 3.5, 720K 3.5, 1.44M | 10-40 | DOS
8086 | 6-12 | 16 | 20-60
286 | 6-25 | 1-8 (1) | 5.25, 360K 5.25, 1.2MB | 20-300 | DOS, OS/2
386 | 16-33 | 32 | 32 | 1-16 (2) | 3.5, 720K 3.5, 1.44MB | 40-600 | UNIX
386SX | 16

1. Zem DOS, operatīvā atmiņa virs 1M tiek paplašināta ar EMS atmiņas platēm
2. Zem DOS, operatīvā atmiņa virs 1M tiek paplašināta ar normāliem atmiņas moduļiem un atmiņas vadības programmu.

## [izmainīt šo sadaļu] Ārējās saites

- Roberts Novaks. Attīstība, kam nav bijis precedenta: Personālais dators svin 20.dzimšanas dienu

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../i/b/m/IBM_PC_7073.html"

Kategorija: Personālie datori

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Bosanski
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- 中文