ICMP - Vikipēdija

# ICMP

### Vikipēdijas raksts

Piecu slāņu TCP/IP modelis
5. Lietojuma slānis
DHCP • DNS • FTP • HTTP • IMAP4 • IRC • MIME • POP3 • SIP • SMTP • SNMP • SSH • TELNET • BGP • RPC • RTP • RTCP • TLS/SSL • SDP • SOAP • L2TP • PPTP • …
4. Transporta slānis
TCP • UDP • DCCP • SCTP • GTP • …
3. Tīkla slānis
IP (IPv4 • IPv6) • ARP • RARP • ICMP • IGMP • RSVP • IPSec • …
2. Kanāla slānis
ATM • Ethernet • FDDI • Frame relay • GPRS • PPP • …
1. Fizikālais slānis
Ethernet physical layer • ISDN • Modemi • PLC • RS232 • SONET/SDH • G.709 • Wi-Fi • …

ICMP (angļu: Internet Control Message Protocol - "interneta vadības ziņojumu protokols") - tīkla slāņa protokols, kas ietilpst TCP/IP stekā. Šo protokolu izmanto, lai informētu par kļūdām un citiem gadījumiem, kas radušies datu pārraides laikā. Tāpat ICMP izmanto, lai sūtītu testu paketes un citus informatīvos ziņojumus.

## [izmainīt šo sadaļu] Tehniskās detaļas

ICMP ir definēts RFC 792 (ar papildinājumiem RFC 950). Tas ir IP protokola neatņemama sastāvdaļa. ICMP versija IPv4 tiek saukta par ICMPv4, IPv6 ir ekvivalents protokols - ICMPv6.

ICMP ziņojumi tiek inkapsulēti IP datagrammās, bet tas, līdzīgi kā UDP, negarantē mērķa sasniegšanu.

Daudzi tīkla diagnosticēšanas rīki izmanto ICMP. Piemēram, komanda traceroute sūta īpaši sagatavotas UDP datagrammas un gaida ICMP atbildes "Time to live exceeded in transit" vai "Destination unreachable". Savukārt rīks ping izmanto ICMP "Echo" un "Echo reply" paziņojumus.

### [izmainīt šo sadaļu] ICMP paketes struktūra

ICMP paketes formāts
Biti | 0 — 7 | 8 — 15 | 16 — 31
--- | --- | --- | ---
0 | Tips | Kods | Kontrolsumma
32 | Specifiskie tipa dati

- Tips (Type) - 8 bitu lauks, kurā norādīts ICMP paziņojuma tips (sk. zemāk sarakstu);
- Kods (Code) - 8 bitu lauks, kurā norāda vienu no vairākām iespējamām funkcijām šim tipam;
- Kontrolsumma (Checksum) - 16 biti, paketes kontrolsumma;
- Specifiskie tipa dati (Type-Specific Data) - papildu dati, atkarīgi no tipa un koda.

### [izmainīt šo sadaļu] ICMP paziņojumu tipu saraksts

- 0 - Echo Reply
- 1 - Rezervēts
- 2 - Rezervēts
- 3 - Destination Unreachable
- 4 - Source Quench
- 5 - Redirect Message
- 6 - Alternate Host Address
- 7 - Rezervēts
- 8 - Echo Request
- 9 - Router Advertisement
- 10 - Router Solicitation
- 11 - Time Exceeded
- 12 - Parameter Problem
- 13 - Timestamp
- 14 - Timestamp Reply
- 15 - Information Request
- 16 - Information Reply
- 17 - Address Mask Request
- 18 - Address Mask Reply
- 19 - Rezervēts drošībai
- 20-29 - Rezervēti eksperimentiem
- 30 - Traceroute
- 31 - Datagram Conversion Error
- 32 - Mobile Host Redirect
- 33 - IPv6 Where-Are-You
- 34 - IPv6 Here-I-Am
- 35 - Mobile Registration Request
- 36 - Mobile Registration Reply
- 38 - Domain Name Reply
- 39 - SKIP Algorithm Discovery Protocol
- 40 - Photuris, Security failures
- 41 - ICMP eksperimentaliem protokoliem, piem., Seamoby [RFC4065]
- 42-255 - Rezervēti

## [izmainīt šo sadaļu] Ārējās saites

IANA ICMP Parameters

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../i/c/m/ICMP_7d6f.html"

Kategorija: TCP/IP

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- Türkçe
- Українська
- 中文