GEM 60 - Vikipēdija

# GEM 60

### Vikipēdijas raksts

GEM 60
Tips | cietās degvielas starta paātrinātājs
Dzinējs | GEM 60 (1 gab.)
Vilkme | 826,553 kN
Pilna masa | 33 798 kg
Sausmasa | 3849 kg
Diametrs | 1,52 m
Garums | 13 m
Degviela | cietā degviela

Strādnieki sagatavo GEM 60 pacelšanai vertikālā pozīcijā

Graphite Epoxy Motor 60 (GEM 60) - nesējraķešu cietās degvielas trešās paaudzes Graphite Epoxy Motor sērijas starta paātrinātāji. Pakāpes izgatavo ASV kompānija ATK.

Pakāpe var būt pārvietojamā sprauslas konfiguracijā (ar vilkmes vektora kontroli Thrust Vector Control - TVC) vai fiksētā (tā ir par 599 kg vieglāka).

Pakāpe tiek izmantota Delta 4 versijās:

- Delta-4 Medium+(4,2) - 2 bloki
- Delta-4 Medium+(5,2) - 2 bloki
- Delta-4 Medium+(5,4) - 4 bloki

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../g/e/m/GEM_60_c786.html"

Kategorijas: Cietās degvielas raķešdzinēji | Delta-4 | Graphite Epoxy Motor | Starta paātrinātāji

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt