Слика:Florenz Kirchturm.jpg - Википедија

# Слика:Florenz Kirchturm.jpg

### Од Википедија, слободна енциклопедија

- Слика
- Историја на сликaта
- Врски кон сликата
- Метаподатоци

Size of this preview: 800 × 600 pixel
Image in higher resolution (2272 × 1704 pixel, file size: 1,87 MB, MIME type: image/jpeg)

Оваа датотека е заедничка и може да се користи од други проекти.

## [edit] Beschreibung

The Tower of the cathedral in Florenz

## [edit] Licensing

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

## Врски кон сликата

Следните страници ја користат оваа слика:

- Фиренца

## Метаподатоци

Оваа датотека содржи дополнителни информации, најверојатно додадени од дигитален апарат или скенер користен за нивното креирање или дигитализација. Ако датотеката се промени, некои детали може да не одговараат на модифицираната слика.

Производител на камерата | Canon
Модел на камерата | Canon DIGITAL IXUS 400
Ориентација на кадарот | Нормално
Хоризонтална резолуција | 180 dpi
Вертикална резолуција | 180 dpi
Датум на последната промена на датотеката | 11:33, 13 април 2005
Распоред на компонентите Y и C | 1
Експозиција | 1/500 sec (0.002)
F број на отворот на блендата | f/7.1
Exif верзија | 2.2
Датум и време на сликање | 11:33, 13 април 2005
Датум и време на дигитализација | 11:33, 13 април 2005
Мод на компресирање на сликата | 5
Брзина на затворачот | 8.96875
Отвор на блендата | 5.65625
Компензација на експозицијата | 0
Минимален број на отворот на блендата | 2.96875
Режим на мерачот на времето | Матричен
Блиц | 24
Фокусна далечина на леќата | 7.40625 mm
Простор на бојата | sRGB
Хоризонтална резолуција на фокусната рамнина | 8114.2857142857
Вертикална резолуција на фокусната рамнина | 8114.2857142857
Единица за резолуција на фокусната рамнина | инчи
Тип на сензори | Еднокристален матричен сензор
Додатна обработка на сликата | Нормален процес
Режим за избор на експозицијата | Автоматска експозиција
Баланс на белата боја | Автоматски
Однос на дигиталниот зум | 1
Тип на сцена на снимката | Стандардно

Преземено од "http://mk.wikipedia.org../../../f/l/o/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%7EFlorenz_Kirchturm.jpg_4f45.html"

##### Views

- Слика
- Разговор
- Тековна верзија

##### Пребарај