Alamat IP - Wikipedia

# Alamat IP

### Dari Wikipedia bahasa Melayu

Dalam jaringan komputer, Alamat IP (internet protocol address) adalah suatu nombor unik yg digunakan oleh alatan sebagai pengenalan dan untuk berkomunikasi antara satu sama lain di dalam satu jaringan yang menggunakan standard Protokol Internet. (Selalunya hanya kependekan "IP" digunakan, seperti "IP saya adalah xxx.xxx.xxx.xxx".) Kesemua peranti berkaitan — termasuk router, komputer, time-servers, pencetak, mesin faks internet, dan sesetengah telefon — perlu mempunya IP global unik yang berkebolehan untuk berkomunikasi.

IP adalah satu protokol lapisan rangkaian di dalam suit protokol internet dan adalah protokol lapisan atasan yang menyediakan alamat global yg unik (cth. alamat MAC untuk ethernet) tetapi kedua alamat ini tidak semestinya dapat berkomunikasi antara satu sama lain. IP menambah satu servis di atas protokol lapisan pautan data — melalui penggunaan alamat IP — yang menyediakan keupayaan untuk pengenalan secara unik dan berkomunikasi dengan peranti lain di dalam rangkaiaan.

Dengan kata lain, alamat IP adalah seperti alamat penuh untuk mel pos semetara alamat MAC sekadar nombor rumah. Contohnya terdapat banyak alamat dengan nombor rumah 123 tetapi hanya ada satu alamat untuk 123, Jalan Utama, Cyberjaya, Malaysia. Hanya sekadar pos kepada "123" tidak akan sampai ke mana tetapi "123, Jalan Utama, Cyberjaya, Malaysia" adalah alamat global yang unik.

Sifat unik alamat IP membolehkan dalam banyak situasi untuk menjejak komputer mana — dan berkemungkinan, pengguna mana — yang menghantar mesej atau berkecimpung dalam suatu aktiviti di Internet. Informasi ini digunakan oleh pihak berkuasa untuk mengenali penjenayah yang disyaki; walau bagaimanapun penggunaan alamat IP dinamik menyukarkan process ini. (Pengguna Internet di Malaysia biasanya menggunakan IP dinamik, kerana IP statik berkos tinggi)

Oleh kerana alamat IP tidak mudah diingati, Sistem Nama Domain menyediakan keupayaan untuk mengaliaskan nama domain (cth. `www.wikipedia.org`) kepada alamat IP (`207.142.131.248`).

Piawaian IPv4 boleh dikelaskan kepada lima iaitu : A, B, C, D dan E. Hanya kelas A, B dan C sahaja yang biasanya digunakan. Walaubagaimanapun telah muncul kaedah untuk menuliskan IP dengan tidak terikat dengan kelas dipanggil CIDR (Class-less Inter Domain Routing - terjemahan?). Di samping itu piawaian IPv6 jiga sedang giat dijalankan dengan negara Asia seperti Jepun, China dan Korea Selatan menjadi pendahulu di rantau Asia.

## [Sunting] Pautan luar

- Ip Address Location
- Introduction to geolocation by IP address
- My ip Address and location with google maps
- Articles on CircleID about IP addressing
- IP Spoofing: An Introduction
- IP-Address Management on LANs - article in Byte magazine
- Introduction to IP Address Allocation
- Community project to geotarget IP addresses

| Rencana ini merupakan rencana stub. Bantulah Wikipedia mengembangkannya. |

Diperolehi daripada "http://ms.wikipedia.org../../../a/l/a/Alamat_IP_268d.html"

Kategori: Internet | Komunikasi | Rangkaian | Rencana ringkas (stub)

##### Views

- Rencana
- Perbincangan
- Semakan terkini

##### Cari

##### Bahasa lain

- Alemannisch
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Føroyskt
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- 日本語
- 한국어
- Limburgs
- Lietuvių
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文