Elektrisk motstand - Wikipedia

# Elektrisk motstand

### Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Elektrisk motstand

Elektrisk motstand eller elektrisk resistans er ein storleik som uttrykkjer i kva grad ein leiar hindrar elektrisk straum i ein i å flyta i eit materiale. Elektrisk motstand er forholdet mellom elektrisk spenning og elektrisk straum:

  ,

der U er elektrisk spenning, målt i Volt (V) og I er elektrisk straum, målt i Ampere (A). Måleeininga til motstand er Ohm (Ω). Relasjonen over er kjendt som Ohms lov.

### [endre] Fysiske samanhengar

## [endre] Leiingsevne

Elektrisk leiingsevne (konduktivitet) er ein storleik som utrykkjer det inverse av elektrisk mostand

  .

og vert målt i siemens, uttrykt med symbolet S.

## [endre] Effekt avsett i motstand

Når det flyt ein straum gjennom ein motstand vert det avsett ei effekt P i motstanden lik produktet av straum og spenning:

    .

Denne effekten vert avsett som varme. Effekt måler ein i Watt.

### [endre] Sjå òg

- Resistivitet, eller spesifikk motstand
- Impedans
- Induktans
- Kapasitans
- SI-systemet

| Denne fysikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han. Sjå òg: Oversyn over fysikkspirer.

Henta frå «http://nn.wikipedia.org../../../e/l/e/Elektrisk_motstand.html»

Kategoriar: Fysikkspirer | Spirer 2007-04 | Fysiske storleikar | Elektromagnetisme | Elektrisitet

##### Views

- Innhaldsside
- Diskusjon
- Noverande versjon

##### Søk

##### På andre språk

- ‪Norsk (bokmål)‬
- Svenska
- Dansk
- Български
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- 한국어
- Hrvatski
- Ido
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- עברית
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenščina
- Suomi
- ไทย
- Tiếng Việt
- Türkçe
- 中文