Elektrisk konduktivitet - Wikipedia

# Elektrisk konduktivitet

### Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Elektrisk konduktivitet eller elektrisk leiingsevne er eit mål for evna eit stoff har til å leie elektrisitet. Målet for elektrisk konduktivitet er siemens per meter (S/m), oppkalt etter den tyske ingeniøren Werner von Siemens, grunnleggjeren av bedrifta Siemens AG. Elektrisk konduktivitet er det motsette av elektrisk resistans, målt i eininga ohm (Ω). Dermed er siemens (S) gitt ved 1/Ω. Sidan Ω er lik kg·m2s-3A-2 er S/m lik A2s3m-3kg-1. I praksis vert elektrisk konduktivitet ofte gjeve i S/cm eller mS/cm.

## [endre] Mål på vasskvalitet

Elektrisitet består av elektron som går gjennom eit stoff. Særskilte bindingar, som metallbinding, i eit stoff gjer at det lettare leier elektrisitet. Ion løyst opp i vatn fører også til høgare elektrisk konduktivitet. Såleis kan ein måla mengda av ion, som kalsium, magnesium, jern og liknande løyst opp i vatn. Dette gjev eit brukbart mål for vasskvalitet. Destillert vatn bør ha lågare elektrisk konduktivitet enn 0,3 mS/cm, medan grunnvatn blir rekna som reint om det har mindre enn 500 mS/cm. Vatn med verdiar opp til 2000 mS/cm kan nyttast til kunstig vatning.

| Denne fysikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han. Sjå òg: Oversyn over fysikkspirer.

Henta frå «http://nn.wikipedia.org../../../e/l/e/Elektrisk_konduktivitet.html»

Kategoriar: Fysikkspirer | Spirer 2007-04 | Fysiske storleikar | Elektrisitet

##### Views

- Innhaldsside
- Diskusjon
- Noverande versjon

##### Søk

##### På andre språk

- ‪Norsk (bokmål)‬
- Svenska
- Dansk
- Български
- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Français
- Italiano
- Македонски
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Română
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Suomi