Fil:344px-Nockenfahrschalter einer Straßenbahn.jpg - Wikipedia

# Fil:344px-Nockenfahrschalter einer Straßenbahn.jpg

### Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

- Fil
- Filhistorikk
- Fillenkjer
- Metadata

No higher resolution available.

344px-Nockenfahrschalter_einer_Straßenbahn.jpg‎ (344 × 600 pixel, file size: 63 KB, MIME type: image/jpeg)

| Dette er ei fil frå Wikimedia Commons. Sjå filomtalen der for meir informasjon.

Følgjande er henta frå filomtalen åt denne fila på Wikimedia Commons:

## [edit] Summary

Uploaded from german Wikipedia. Shows the regulator from an old tram. Photo by german user Stahlkocher.

## [edit] Licensing

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

## Fillenkjer

Dei følgjande sidene har lenkjer til denne fila:

- Sporvogn

## Metadata

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.

Kameraprodusent | EASTMAN KODAK COMPANY
Kameramodell | KODAK DX4530 ZOOM DIGITAL CAMERA
Retning | Normal
Oppløysing i breidda | 230 dpi
Oppløysing i høgda | 230 dpi
Y- og C-posisjon | 1
Eksponeringstid | 1/30 sec (0.033333333333333)
F-nummer | f/2.8
Eksponeringsprogram | Normalt program
Exif-versjon | 2.2
Dato og tid laga | 11:39, 27 mars 2004
Dato og tid digitalisert | 11:39, 27 mars 2004
Lukkarfart | 5
Blendartal | 3
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3
Lysmålarmodus | Mønster
Lyskjelde | Ukjent
Blits | 25
Linsefokallengd | 8 mm
Fargerom | sRGB
Eksponeringsindeks | 140
Sensor | Einbrikka fargeområdesensor
Custom image processing | Normal prosess
Eksponeringsmodus | Autoeksponert
Kvitbalanse | Automatisk kvitbalanse
Digital zoom-rate | 0
(Tilsvarande) brennvidd ved 35 mm film | 38
Motivtype | Standard
Kontrast | Normal
Metting | Normal
Skarpleik | Normal
Motivavstandsområde | Ukjent

Henta frå «http://nn.wikipedia.org../../../3/4/4/Fil%7E344px-Nockenfahrschalter_einer_Stra%C3%9Fenbahn.jpg_dba0.html»

##### Views

- Fil
- Diskusjon
- Noverande versjon

##### Søk