Fil:AsusP4PE MainboardSocket478.jpg - Wikipedia

# Fil:AsusP4PE MainboardSocket478.jpg

### Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

- Fil
- Filhistorikk
- Fillenkjer
- Metadata

Storleiken på denne førehandsvisinga: 771 × 600 pikslar
Biletet i større oppløysing (1800 × 1400 pixel, file size: 1 001 KB, MIME type: image/jpeg)

| Dette er ei fil frå Wikimedia Commons. Sjå filomtalen der for meir informasjon.

Følgjande er henta frå filomtalen åt denne fila på Wikimedia Commons:

ATX Mainboard Asus P4PE

Photographer: Andreas Frank, Munich, Germany Date: 2005-02-23

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

## Fillenkjer

Dei følgjande sidene har lenkjer til denne fila:

- Radioantenne
- Ampere
- Eininga tesla
- Eininga weber
- Ohm
- Eininga henry
- Mobiltelefon
- Blåtann
- AVR
- Operasjonsforsterkar
- Kondensator
- Wikipedia:Mal/Spirer
- LCD
- Diode
- Transistor
- Mal:Elektronikkspire
- Modulasjon
- Multimeter
- Skjerm
- Digital
- Høgtalar
- Lysdiode
- IKT
- Bit
- ASIC
- CMOS
- MOS
- Multiplexer
- Elektrisk ledning
- Elektronisk komponent
- FPGA
- Elektronhol
- Desibel
- SNR
- Amplitude
- Glødelampe
- Kalkulator
- Fjernsyn
- Modem
- AES3
- S/PDIF
- Toslink
- MADI
- ADAT
- HDMI
- ALSA
- Digital Radio Mondiale
- Hn/Desibel
- Analog signalhandsaming
- Opticom

## Metadata

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.

Kameraprodusent | Canon
Kameramodell | Canon EOS 20D
Eksponeringstid | 1/60 sec (0.016666666666667)
F-nummer | f/8
Eksponeringsprogram | Manuelt
Lysfølsemd (ISO) | 100
Dato og tid laga | 21:25, 23 februar 2005
Dato og tid digitalisert | 21:25, 23 februar 2005
Lukkarfart | 5.9068908691406
Blendartal | 6
Exposure bias | 0
Lysmålarmodus | Mønster
Blits | 9
Linsefokallengd | 100 mm
Fargerom | sRGB
Focal plane X resolution | 3959.3220338983
Focal plane Y resolution | 3959.3220338983
Oppløysingseining for fokalplanet | tommar
Custom image processing | Normal prosess
Eksponeringsmodus | Manuelt eksponert
Kvitbalanse | Automatisk kvitbalanse
Motivtype | Standard

Henta frå «http://nn.wikipedia.org../../../a/s/u/Fil%7EAsusP4PE_MainboardSocket478.jpg_b2fb.html»

##### Views

- Fil
- Diskusjon
- Noverande versjon

##### Søk