Image:DSCF5334.JPG - Wikipedia

# Image:DSCF5334.JPG

### From Wikipedia

- Image
- Historija slike
- Linkovi na sliku
- Metapodaci

No higher resolution available.

DSCF5334.JPG‎ (200 × 150 pixel, file size: 17 KB, MIME type: image/jpeg)

preuzeto sa srpske Wikipedije

## Historija slike

Legenda: (tren) = trenutna verzija slike, (bris) = izbriši ovu staru verziju, (vra) = vrati na ovu predhodnu verziju.
Kliknite na datum da bi vidjeli sliku postavljenu na taj dan.

- (bris) (tren) 21:43, 2 februar-вељача 2007 . . OC Ripper (Talk | doprinos) . . 200×150 (17,036 bajta) (preuzeto sa srpske Wikipedije {{jd}} sr:Слика:DSCF5334.JPG)

- Izmjeni ovu sliku koristeći vanjski program

  Pogledajte instrukcije za podešavanje za više informacija.

## Linkovi na sliku

Sljedeće stranice vode na ovu sliku:

- Grbavica (Novi Sad)

## Metapodaci

Ovaj fajl/datoteka sadržava dodatne podatke koje je vjerojatno dodala digitalna kamera ili skener u procesu snimanja odnosno digitalizacije. Ako je fajl/datoteka mijenjan, podaci možda nisu u skladu sa stvarnim stanjem.

Proizvođač kamere | FUJIFILM
Model kamere | FinePix S5500
Orijentacija | Normalno
Vodoravna rezolucija | 72 dpi
Okomita rezolucija | 72 dpi
Korišteni softver | ACD Systems Digital Imaging
Datum posljednje promjene fajla | 18:46, 8 oktobar-листопад 2006
Razmještaj komponenata Y i C | 1
Ekspozicija | 1/450 sec (0.0022222222222222)
F broj dijafragme | f/5
Program ekspozicije | Normalni program
ISO vrijednost | 64
Exif verzija | 2.2
Datum i vrijeme slikanja | 11:57, 7 oktobar-листопад 2006
Datum i vrijeme digitalizacije | 11:57, 7 oktobar-листопад 2006
Dubina boje poslije sažimanja | 3
Brzina zatvarača | 8.89
Otvor blende | 4.6
Osvjetljenost | 9.58
Kompenzacija ekspozicije | 0
Minimalni broj dijafragme | 3
Režim mjerača vremena | Matrični
Izvor svjetlosti | Nepoznato
Bljeskalica | 16
Žarišna daljina leće - Фокусна даљина сочива | 5.7 mm
Dio sekunde u kojem je slikano | 4
Prostor boje | sRGB
Vodoravna rezolucija žarišne ravnine | 2409
Okomita rezolucija žarišne ravnine | 2409
Jedinica rezolucije žarišne ravnine | 3
Tip senzora | Jednokristalni matrični senzor
Dodatna obrada slike | Normalni proces
Režim izbora ekspozicije | Automatski
Balans bijele | Automatski
Tip scene na snimci | Standardno
Oštrina | 3
Raspon udaljenosti subjekata | Nepoznato

Retrieved from "http://sh.wikipedia.org../../../d/s/c/Image%7EDSCF5334.JPG_5d47.html"

Kategorija: Javno vlasništvo

##### Views

- Slika
- Rasprava/Разговор
- Trenutna revizija

##### Traži-Тражи

##### Drugi jezici-Други језици

- Српски / Srpski