Električni otpor - Wikipedia

# Električni otpor

### From Wikipedia

Električni otpor se mjeri u ohmima (označava se grčkim slovom "Ω", a čita "om")

Otpor vodiča ovisi o

- materijalu od kojega je isti napravljen i njegovog specifičnog otpora (ρ)
- presjeku tog vodiča (mm2)
- temperaturi (β)
- dužini (m).

Otpor vodiča je proporcionalan njegovoj dužini, obrnuto proporcionalan njegovom presjeku, a specifični otpor ovisi o materijalu.

Željezo kao vodič nije dovoljno dobar jer je njegov otpor oko 7 puta veći od otpora bakrenog vodiča potpuno istih dimenzija. Kod čistih metala (bakar, aluminij, zlato, srebro itd.) otpor raste zajedno sa temperaturom. Kod nekih legura proizvedenih za izradu otpornika, kao sto su Manganin i Konstantan otpor se ne mijenja sa temperaturom. Kod koristimo ugljen, njegov otpor cak i pada kada ga zagrijavamo.

Retrieved from "http://sh.wikipedia.org../../../e/l/e/Elektri%C4%8Dni_otpor.html"

Kategorija: Elektrotehnika

##### Views

- Članak/Чланак
- Rasprava/Разговор
- Trenutna revizija

##### Traži-Тражи

##### Drugi jezici-Други језици

- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文