Image:Ir,77.jpg - Wikipedia

# Image:Ir,77.jpg

### From Wikipedia

- Image
- Historija slike
- Linkovi na sliku
- Metapodaci

No higher resolution available.

Ir,77.jpg‎ (600 × 322 pixel, file size: 52 KB, MIME type: image/jpeg)

| Ova slika je sa Vikimedijinog multimedijalnog skladišta - Commons. Pogledajte stranicu sa opisom.

This image was copied from en.wikipedia.org. The original description was:

Iridium sample.

Photo by RTC.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

## Linkovi na sliku

Sljedeće stranice vode na ovu sliku:

- Iridijum

## Metapodaci

Ovaj fajl/datoteka sadržava dodatne podatke koje je vjerojatno dodala digitalna kamera ili skener u procesu snimanja odnosno digitalizacije. Ako je fajl/datoteka mijenjan, podaci možda nisu u skladu sa stvarnim stanjem.

Proizvođač kamere | EASTMAN KODAK COMPANY
Model kamere | KODAK DX4900 ZOOM DIGITAL CAMERA
Orijentacija | Normalno
Vodoravna rezolucija | 150 dpi
Okomita rezolucija | 150 dpi
Korišteni softver | Adobe Photoshop Elements 2.0
Datum posljednje promjene fajla | 15:36, 1 studeni-новембар 2003
Razmještaj komponenata Y i C | 1
Ekspozicija | 1/90 sec (0.011111111111111)
F broj dijafragme | f/2.8
Program ekspozicije | Normalni program
Exif verzija | 2.2
Datum i vrijeme slikanja | 15:35, 29 avgust-коловоз 2003
Datum i vrijeme digitalizacije | 15:35, 29 avgust-коловоз 2003
Brzina zatvarača | 6.5
Otvor blende | 3
Kompenzacija ekspozicije | 0.5
Minimalni broj dijafragme | 2.9
Režim mjerača vremena | Prosjek
Izvor svjetlosti | Nepoznato
Bljeskalica | 0
Žarišna daljina leće - Фокусна даљина сочива | 7.3 mm
Prostor boje | 65535
Indeks ekspozicije | 400
Tip senzora | Jednokristalni matrični senzor

Retrieved from "http://sh.wikipedia.org../../../i/r/%2C/Image%7EIr%2C77.jpg_c0e9.html"

##### Views

- Slika
- Rasprava/Разговор
- Trenutna revizija

##### Traži-Тражи