Boeing 707 - Wikipedia

# Boeing 707

### From Wikipedia

Boing 707

Boing 707 (Boeing 707) je bio prvi američki mlazni putnički avion. Iako nije bio prvi mlaznjak koji je ušao u saobraćaj 707 je bio prvi koji je posta komercijalno uspešan.

707 je u početku bio poznat pod imenom Boing 367-80. Boingu je trebalo manje od dve godine i 16 miliona dolara da razvije ovaj avion. Rad je počet 1952. a prototip je predstavljen javnosti 14. maja 1954. a prvi put je poleteo 16 jula iste godine.

Za razliku od prototipa trup serijskog Boinga 707 je proširen za 15 cm kako bi na taj način moglo da se ugradi 6 sedišta u jednom redu. Boing je zadržao tu širinu trupa na svim svojim uskotrupnim avionima do danas: 727, 737 i 757 sa izuzetkom 717.

Tokom predstavljanja aviona vazduhoplovstvu SAD-a 6. avgusta 1955. boingov test-pilot Teks Džonston je, na opšte iznenađenje prisutnih, izveo dva okreta zaredom od 360 stepeni u vazduhu na visini od 150 m. Do danas ni jedan pilot to nije pokušao da izvede sa avionom te veličine.

Avion je ušao u saobraćaj 26. oktobra 1958. za kompaniju Pan Am na liniji između Njujorka i Pariza.

Boing 707 je brzo postao najpopularniji avion svoga vremena, za razliku od glavnog konkurenta Daglasa DC-8. Proizvedeno je 1010 primeraka civilne verzije kada je proizvodnja obustavljena 1978. i 820 vojnih (koji nose oznaku KC/C-135) do 1991.

Manje od 40 aviona je ostalo u civilnoj upotrebi danas.

Verzije:

- 707-120 - originalni 707 sa JT3C motorima
- 707-220 - istih dimenzija kao i 707-120 ali sa jačim JT4A motorima, avion zbog velike potrošnje nije * naišao na veliko interesovanje kompanija, samo 5 je proizvedeno
- 707-320 - sa 2 m dužim trup i većim krilima i JT4A motorima, a postojale su i podverzije -320B sa JT3D motorima i -320C sa velikim vratima za teret
- 707-420 - istih dimenzija kao i 707-320 ali sa britanskim Rols-Rojs Conway motorima
- 720 (707-020) - kraći trup, jednostavnija krila, lakši i brži od ostalih 707 i ima veći dolet

Specifikacije:

| 720 | 707-120 | 707-130
Kapacitet (2 klase) | 112 | 110 | 147
Kapacitet (1 klasa) | 165 | 179 | 189
Maksimalna težina | 106,140 kg | 116.570 kg | 151.320 kg
Težina prazan | 51,203 kg | 55.580 kg | 66.406 kg
Dolet | 8,428 km | 6.820 km | 6.920 km
Brzina | 1009 km/h | 897 km/h | 974 km/h
Dužina | 41,68 m | 44,07 m | 46,61 m
Raspon krila | 39,88 m | 39,90 m | 44,42 m
Visina | 12,66 m | 12,93 m | 12,93 m

Wikimedija Ostava Još multimedijalnih fajlova dobićete ako pratite link Boeing 707

Serija Boeinga 7x7
2707 | 707 | 717 | 720 | 727 | 737 | 747 | 757 | 7J7 | 767 | 777 | 787

Retrieved from "http://sh.wikipedia.org../../../b/o/e/Boeing_707.html"

Kategorije: Boeing | Avioni

##### Views

- Članak/Чланак
- Rasprava/Разговор
- Trenutna revizija

##### Traži-Тражи

##### Drugi jezici-Други језици

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Français
- Gaeilge
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- 中文