# Canon EOS 350D

### Z Wikipédie

Canon EOS 350D/Digital Rebel XT

Druh | digitálna zrkadlovka
Senzor | 22,2 mm × 14.8 mm CMOS
Maximálne rozlíšenie | 3 456 × 2 304 (8 megapixelov)
Objektív | EF-S, EF
Uzávierka | Focal-plane shutter
Rozsah uzávierky | 1/4000 - 30 s
Meranie expozície | 35 area eval, center weighted, partial
Módy merania | Evaluative 35-zone, partial 9% at center and center-weighted average
Body zaostrovania | Multi-BASIS TTL, 7 focus points
Režim zaostrovania | Auto a Manual
Súvislé fotografovanie | 2,8 snímkov/s, 14 JPEG alebo 4 RAW políčok
Hľadáčik | optický
ASA/ISO rozsah | ISO 100, 200, 400, 800, 1600
Blesk | Built-in pop-up with hotshoe (E-TTL II)
Custom WB | 6 positions & manual preset
Záznam | CompactFlash (CF) (typ I alebo typ II)
Batéria | Canon 720mAh Li-Ion NB-2LH
Hmotnosť | 540 g (19 oz)

Canon EOS 350D je 8,0-megapixelová spotrebiteľská digitálna zrkadlovka. Model bol pôvodne ohlásený vo februári 2005. Je známa aj ako Canon EOS Digital Rebel XT v Severnej Amerike a Canon EOS Kiss n Digital v Japonsku. Používa Compact Flash karty a lítium-iónovú batériu. Je to predchodca modelu EOS 400D alebo Digital Rebel XTi, ktorý bol uvedený v auguste 2006.

350D je vylepšená verzia populárnej Canon EOS 300D uvedenej v roku 2003, ktorá bola prvou digitálnou zrkadlovkou s cenou pod hranicou US$1000. Rozdiely medzi 350D a 300D sú významné a vyskytujú sa takmer vo všetkých aspektoch fotoaparátu. Mnoho funkcií, ktoré boli 'zablokované' Canonom v 300D, bolo odblokovaných v tomto modeli. Okrem týchto odblokovaných funkcií pribudlo ešte pár ďalších vylepšení. Niektoré z najvýznamnejších rozdielov zahŕňajú:

- 8,0 megapixelov (oproti predošlým 6,3)
- DIGIC II obrazový procesor — rovnaký procesor je použitý aj v špičkovej rade Canonu EOS-1Ds Mark II profesionálnych digitálnych zrkadloviek
- Takmer okamžitý nábeh po zapnutí (0,2 sekundy)
- Compact Flash typ II (zahŕňa microdrives)
- 14 políčková pamäť pre súvislé fotografovanie (oproti predchádzajúcim 4)
- Menšie a ľahšie telo
- Výrazne zvýšená možnosť upravovania funkcií používateľom
- E-TTL II algoritmus blesku (vylepšenie oproti starému E-TTL algoritmu blesku)
- Mirror lock-up
- Vyberateľné samozaostrovacie a meracie módy
- USB 2.0 rozhranie (vylepšenie oproti pomalšiemu USB 1.1 rozhraniu na 300D)

## [úprava] Pozri aj

- Canon EOS
- Zoznam digitálnych fotoaparátov Canon EOS
- Objímka Canon EF
- Objímka Canon EF-S
- Nikon D50
- Nikon D70

## [úprava] Externé odkazy

Wikimedia Commons ponúka multimediálny obsah k téme
Canon EOS 350D

- DPReview reviews the 350D
- Canon EOS system infopage
- Search function for images posted to flickr.com taken with EOS 350D
- Epinions review of 350D
- Canon EOS 350D Sample images
- EOSrebels.com: Rebel XT links to reviews and sample photos

Časová os digitálnych zrkadloviek Canon EOS
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1
full-frame pro |  | EOS 1Ds | EOS 1Ds mk II
vysoko-rýchlostné pro |  | EOS 1D | EOS 1D mkII | EOS 1D mkII N
full-frame |  | EOS 5D
poloprofesionálne |  | EOS D30 | EOS D60 | EOS 10D | EOS 20D | EOS 30D
astrofotografia |  | EOS 20Da
spotrebiteľské |  | EOS 300D | EOS 350D | EOS 400D

This box: view • talk • edit

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../c/a/n/Canon_EOS_350D_8889.html"

Kategória: Digitálne zrkadlovky Canon EOS

##### Views

- Stránka
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- 한국어
- Nederlands
- Polski
- Svenska
- 中文