# 7,65 mm Browning

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Levo naboj 7,65 mm Browning v primerjavi z nabojem 9 mm Luger

Naboj 7,65 mm Browning je pištolski naboj majhne moči, ki je bil narejen za pištolo Browning M1900 v ZDA, na začetku 20. stoletja. V ZDA se naboj imenuje .32 ACP (0,32 inča).

Naboj je bil v preteklosti v mnogih državah vpeljan kot službeno strelivo, danes pa ga zaradi slabe zaustavne moči in kratkega dosega povsod zamenjujejo z močnejšim 9 mm strelivom. Tudi pri nas je bil v preteklosti namenjen za službeno orožje policije ter za samoobrambno orožje. Danes je praktično neuporaben, razen za pomožno orožje za prikrito nošenje. Vendar ga tudi na tem področju že izpodrivajo kompaktne 9 mm pištole.

Povprečna 4,8 gramska (74 grainska) polnooplaščena krogla ima na ustju cevi hitrost 290 m/s.

## [uredi] Glej tudi

- seznam nabojev

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../7/%2C/6/7%2C65_mm_Browning_dbde.html«

Kategorija: Naboji

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje

##### V drugih jezikih

- Deutsch
- English
- Français
- Galego
- Italiano
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski