# Bell P-39 Airacobra

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Bell P-39 Airacobra
Bell P-39Q Airacobra
Opis
Tip: | lovsko letalo
Posadka: | 1
Prvi polet: | april 1939
Uvedeno v službo: | 1941
Proizvajalec: | Bell, ZDA
Konstruktor: |
Mere
Dolžina: | 9.19 m
Razpon kril: | 10.37 m
Višina: | 3.61 m
Površina kril: | 19.8 m²
Teža
Prazno: | 2.563 kg
MTOW: | 3.450 kg
Pogon
Motor: | vrstni 12 valjni motor Allison - V-1710-85, 1.325 KM
Zmogljivost
Največja hitrost: | 605 km/h
Bojni dolet: | 1.730 km
Najdaljši dolet: |
Operativna višina: | 10.675 m
Hitrost vzpona: | 1.140 m/min
Obremenitev kril: | 169 kg/m²
Oborožitev
Mitraljezi: | štrije .50 (12,7 mm)
Topovi: | en 37 mm
Bojni tovor: | ena 227 kg
Drugo: |
Uporaba
druga svetovna vojna

Bell P-39 Airacobra je bilo ameriško lovsko letalo druge svetovne vojne.

## [uredi] Začetek proizvodnje

Letalo je bilo prvi lovec s sredinskim motorjem, to je, motorjem, ki se nahaja za pilotom. Zasnovano je bilo za naloge nizko letečega lovca z možnostjo uporabe kot jurišno letalo. Visok obris letala je slabil njegovo okretnost v zraku, je pa omogočal pilotu dober pregled nad bojiščem. Iz tega razloga so letalo opremili z motorjem, ki je najbolje deloval v nižjih zračnih plasteh. Letalo je bilo opremljeno tudi s trikolesnim podvozjem, ki je zahtevalo drugačen način pristajanja kot klasično podvozje. letalo namreč ni »sedlo« na rep, temveč na prednje kolo, ki se je nahajalo v nosu letala.

## [uredi] Uspehi letala

Letalo je doseglo velike uspehe le v enotah Rdeče armade, kjer so 5.000 letal, ki so jih dobili kot vojaško pomoč od ZDA, s pridom uporabili kot letalo za podporo enotam na tleh ter nizko leteče lovsko prestrežniško letalo. Letalo je v ameriških rokah sodelovalo v bojih na Novi Gvineji ter v Sredozemlju, v enotah RAF pa kot pomožno letalo v Bitki za Britanijo.

## [uredi] Različice

- XP-39 - prototip
- YP-39 - testna izvedenka
- YP-39A - en primerek nadgradnje
- XP-39B - posodobljen prototip
- P-39C - prva produkcijska izvedenka
- P-39D - izvedenka z dodanim oklepom in samotesnilnimi rezervoarji
- P-39D-1 - izvedenka za tuje trge
- P-39D-2 - posodobljena izvedenka za tuje trge
- P-400 Airacobra I - P-39D za Britansko kraljevo vojno letalstvo (RAF)
- XP-39E - prototip z močnejšim motorjem
- P-39F-1 - izvedenka s posodobljenim propelerjem
- P-39F-2 - dodaten oklep in nameščene kamere v repu letala
- TP-39F - šolsko letalo
- P-39G - testno letalo za nove propelerje
- P-39J - P-39F z drugim motorjem
- P-39K - P-39D-2 z novim propelerjem
- P-39L - P-39K z novim pristajalnim kolesom in nosilci za rakete pod krili
- P-39M - nov propeler in motor
- P-39N - nov motor in propeler ter zmanjšan oklep
- P-39Q - drug propeler in 12,7 mm strojnice na nosilcih pod krili
- RP-39Q - dvosedežna različica šolskega letala
- F2L - letalo tarča
- XFL-1 - mornariški prototip

## [uredi] Glej tudi

- seznam lovskih letal druge svetovne vojne

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../b/e/l/Bell_P-39_Airacobra_b43a.html«

Kategorija: Ameriška lovska letala druge svetovne vojne

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje

##### V drugih jezikih

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- Italiano
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Svenska
- 中文