# Boulton Paul Defiant

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Boulton Paul Defiant Mk II
Boulton Paul Defiant
Opis
Tip: | nočno lovsko letalo
Posadka: | 2
Prvi polet: | avgust 1937
Uvedeno v službo: | december 1939
Proizvajalec: | Boulton Paul, Združeno kraljestvo
Konstruktor: |
Mere
Dolžina: | 10,77 m
Razpon kril: | 11,99 m
Višina: |
Površina kril: | 23,23 m²
Teža
Prazno: | 2.850 kg
MTOW: | 3.773 kg
Pogon
Motor: |
Zmogljivost
Največja hitrost: | 507 km/h
Bojni dolet: | 748 km
Najdaljši dolet: |
Operativna višina: | 9.251 m
Hitrost vzpona: |
Obremenitev kril: |
Oborožitev
Mitraljezi: | 4x .303 inčni
Topovi: |
Bojni tovor: |
Drugo: |
Uporaba
druga svetovna vojna

Boulton Paul Defiant je bilo britansko nočno lovsko letalo druge svetovne vojne. Izdelanih je bilo 1.075 letal vseh različic.

## [uredi] Različice

- Boulton Paul Defiant Mk I
- Boulton Paul Defiant Mk II
- Boulton Paul Defiant Mk III (z radarjem opremljena različica Mk I)

## [uredi] Glej tudi

- seznam lovskih letal druge svetovne vojne
- seznam nočnih lovcev druge svetovne vojne

  Ta članek, ki se nanaša na vojaške zrakoplove, je škrbina. Slovenski Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../b/o/u/Boulton_Paul_Defiant_cc4a.html«

Kategorije: Škrbine o vojaških zrakoplovih | Britanska lovska letala druge svetovne vojne | Nočni lovci druge svetovne vojne

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje

##### V drugih jezikih

- Česky
- Deutsch
- English
- Français
- 日本語
- Polski
- Svenska
- 中文