Soldér - Wikipédia

# Soldér

### Ti Wikipédia, énsiklopédi bébas

| Artikel ieu keur dikeureuyeuh, ditarjamahkeun tina basa Inggris. Bantosanna diantos kanggo narjamahkeun.

Soldér nyaéta hiji campuran (alloy) logam nu bisa leyur, kalayan titik leyur atawa range leyurna sahandapeun 450 °C (840 °F), numana dileyurkeun pikeun nyambungkeun pabeungeutan logam, hususna dina widang éléktronik jeung pipah, ngaliwatan prosVs nu disebut soldéring.

Nyopot soldér (désoldéring) hiji kontak jeung kabel nu némpél migunakeun soldér.

Dina éléktronika, soldér biasana dijieun tina 60% timah (tin) jeung 40% timbal (lead) numutkeun beuratna pikeun ngahasilkeun campuran nu ampir eutectic (titik leyur handap - kurang ti 190 °C 374 °F). Ilaharna dirancang maké Sn60/Pb40. Perbandingan eutectic 63/37 ampir cocog jeung campuran intermétalik Sn3Pb.

## [édit] Tempo Ogé

- Desoldering
- Soldering
- Soldering gun
- Soldering iron
- Solderability
- Welding
- Wetting

## [édit] Tumbu Luar

- (en) Panduan milih soldér jeung flux
- (en) Tabel Sipat Fisik: Widang Aloy jeung Soldér
- (en) Campuran bebas timbal

Disalin ti "http://su.wikipedia.org../../../s/o/l/Sold%C3%A9r.html"

Kategori: Artikel perlu ditarjamahkeun tina basa Inggris | Éléktronik | Campuran nu bisa leyur | Soldéring

##### Views

- Artikel
- Sawala
- Révisi kiwari

##### Sungsi

##### Basa séjén

- Deutsch
- Français
- 日本語
- Polski
- Русский