S/PDIF - Wikipédia

# S/PDIF

### Ti Wikipédia, énsiklopédi bébas

SPDIF atawa Sonny Philips Digital Interface, atawa IEC958 (dina taun 1998 ngaranna IEC60958)

S/PDIF atawa S/P-DIF mangrupakeun singketan tina Sony/Philips Digital Interface Format, disebut ogé IEC 958 tipe II, bagean tina IEC-60958. S/PDIF mangrupakeun kumpulan spesifikasi hardware jeung protokol lével handap pikeun mawa sinyal audio digital stereo PCM antara parangkat jeung komponén.

S/PDIF mangrupakeun vérsi konsumer tina standar AES/EBU; nu diantara ngandung perbédaan leutik dina protokolna sarta mibutuh hardware nu leuwih murah.

## [édit] Tempo Ogé

- word clock
- AES/EBU

## [édit] Tumbu Luar

- (en) Epanorama.net: S/PDIF

## [édit] Référénsi

- (en) J. Watkinson, The Art of Digital Audio, Third Edition, Focal Press, 2001

| Artikel ieu mangrupa taratas, perlu disampurnakeun. Upami sadérék uninga langkung paos perkawis ieu, dihaturan kanggo ngalengkepan.

Disalin ti "http://su.wikipedia.org../../../s/2F/p/S_PDIF_13d1.html"

Kategori: Taratas | Téhnik Audio | Sora

##### Views

- Artikel
- Sawala
- Révisi kiwari

##### Sungsi

##### Basa séjén

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt