கெல்வின் - தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamil Wikipedia)

# கெல்வின்

### கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.

கெல்வின் என்பது SI முறையின் ஓர் வெப்ப அலகு. இவ்வளவீட்டின் பாகைக் குறியீடு K ஆகும். SI அலகு முறையில் உள்ள ஏழு அடிப்படையான அலகுகளில் இதுவும் ஒன்று. வெப்பநிலையை அளக்கப் பயன்படும் அளவீட்டு முறைகளில், இந்த கெல்வின் அளவீட்டை தனிமுழு (absolute) அளவீட்டு முறை என்பர். ஏனெனில், இந்த அளவீட்டின் படி சுழி கெல்வின் வெப்பநிலையானது (0 K) வெப்பவியக்கவியல் (Thermodynamics) கொள்கைகள் மற்றும் கருத்துக்களின் படியும் யாவற்றினும் கீழான அடி வெப்பநிலையாகும். எப்பொருளும் எக்காலத்திலும், இந்த சுழி கெல்வின் வெப்பநிலைக்குக் கீழே செல்லலாகாது. வெப்பநிலையின் முற்றான அடிக் கீழ் எல்லை ஆகும். இக் கெல்வின் வெப்ப அளவீட்டின்படி நீரானது நீராகவும், நீராவியாகவும், உறைபனியாகவும் ஒரே நேரத்தில் கூடி இருக்கும் முக்கூடல் புள்ளி எனப்ப்படும் சீர்சம நிலையில் (அல்லது சீரிணை இயக்கநிலையில்) இருக்கும் பொழுது உள்ள வெப்பநிலையானது 273.16 K என கணித்துள்ளனர். இதன் செல்சியஸ் வெப்பநிலையனது 0.01 C ஆகும். இவ்வளவீட்டு முறையானது லார்டு (அல்லது பாரன்) கெல்வின் எனப் பெயர் பெற்ற அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த வில்லியம் தாம்சன் (1824-1907) என்னும் இயற்பியல் அறிஞரின் நினைவாக பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. வெப்ப இயக்கவியல் அடிப்படையில் ஒரு தனிமுழு வெப்ப அளவீட்டு முறையின் தேவை பற்றி இவர் எழுதியுள்ளார்.

வெப்பநிலை இடைவெளிகளில் ஒரு பாகை கெல்வின் என்பது ஒரு பாகை செல்சியசுக்குச் சமம். இடைவெளி 1 K = இடைவெளி 1°C. பொதுவாக கெல்வின் பாகைகளை பாகை எனக் குறிப்பிடத்தேவை இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக 6 கெல்வின் என்றால் 6 பாகை கெல்வின் என அறியப்படும்.

## [தொகு] பிற வெப்ப அளவீட்டு முறைகளுடன் ஒப்பீடு

| கெல்வின்(K) | செல்சியஸ் (C) | பாரனைட் (F)
தனிமுழுச் சுழி வெப்பநிலை (துல்லியமான வரைவிலக்கணம்) | 0 K | −273.15 °C | −459.67 °F
உறைபனி உருகும் வெப்பநிலை (தோராயமாக) [1] | 273.15 K | 0 °C | 32 °F
நீரின் முக்கூடல் புள்ளி (துல்லியமான வரைவிலக்கணம்) | 273.16 K | 0.01 °C | 32.018 °F
நீரின் கொதிநிலை (தோராயமாக) [2] | 373.1339 K | 99.9839 °C | 211.9710 °F

## [தொகு] மேற்கோள்

1. ↑ The ice point of purified water has been measured to be 0.000089 +/- 0.00001 degrees Celsius - see Magnum, B.W. (June 1995). Reproducibility of the Temperature of the Ice Point in Routine Measurements. Nist Technical Note 1411.
2. ↑ For Vienna Standard Mean Ocean Water at one standard atmosphere (101.325 kPa) when calibrated solely per the two-point definition of thermodynamic temperature. Older definitions of the Celsius scale once defined the boiling point of water under one standard atmosphere as being precisely 100 °C. However, the current definition results in a boiling point that is actually 16.1 mK less. For more about the actual boiling point of water, see VSMOW water in temperature measurement.

"http://ta.wikipedia.org../../../%E0%AE%95/%E0%AF%86/%E0%AE%B2/%E0%AE%95%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D.html" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

பக்க வகைகள்: வெப்பவியல் | வெப்பநிலை அலகு

##### Views

- கட்டுரை
- உரையாடல்
- நடைமுறையிலுள்ள திருத்தம்

##### தேடு

##### ஏனைய மொழிகள்

- Afrikaans
- Alemannisch
- العربية
- Asturianu
- Brezhoneg
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Eesti
- Ελληνικά
- Español
- Esperanto
- Euskara
- Français
- Galego
- 한국어
- हिन्दी
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- עברית
- ქართული
- Kiswahili
- Latina
- Latviešu
- Lietuvių
- Lingála
- Lojban
- Magyar
- Македонски
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- नेपाली
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Occitan
- Plattdüütsch
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Tiếng Việt
- Türkçe
- Українська
- 中文