การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ - วิกิพีเดีย

# การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สารานุกรมวิทยุสมัครเล่น
...

การสะกดคำโดยการอ่านออกเสียงทีละตัวอักษร และตัวเลขนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามสำเนียงการพูดของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจที่อาจไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสาร จึงได้มีการกำหนดการออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุขึ้น ดังตาราง [1]

ตัวอักษร | คำอ่าน | การออกเสียง | การออกเสียงภาษาไทย
--- | --- | --- | ---
A | Alfa | AL FAH | อัล ฟ่า
B | Bravo | BRAH VOE | บรา โว่
C | Charlie | CHAR LEE | ชา ลี
D | Delta | DELL TAH | เดล ต้า
E | Echo | ECK OH | เอ็ก โค่
F | Foxtrot | FOKS TROT | ฟ็อก ทรอท
G | Golf | GOLF | กอล์ฟ
H | Hotel | HO TELL | โฮ เทล
I | India | IN DEE AH | อิน เดีย
J | Juliett | JEW LEE ETT | จูเลียต
K | Kilo | KEY LOH | กิ โล
L | Lima | LEE MAH | ลิ ม่า
M | Mike | MIKE | ไมค์
N | November | NO VEM BER | โน เวม เบอร์
O | Oscar | OSS CAH | ออส การ์
P | Papa | PAH PAH | ปา ป้า
Q | Quebec | KEH BECK | คี เบค
R | Romeo | ROW ME OH | โร มิ โอ
S | Sierra | SEE AIR RAH | ซี เอีย ร่า
T | Tango | TANG GO | แทง โก้
U | Uniform | YOU NEE FORM | ยู นิ ฟอร์ม
V | Victor | VIK TAH | วิก ต้า
W | Whiskey | WISS KEY | วิส กี้
X | X-ray | ECKS RAY | เอ็กสเรย์
Y | Yankee | YANG KEY | แยง กี้
Z | Zulu | ZOO LOO | ซู ลู
0 | Zero (FAA) Nadazero (ITU, IMO) | ZE RO (ICAO, FAA) NAH-DAH-ZAY-ROH (ITU, IMO) | ซีโร นา-ดา-ซี-โร
1 | One (FAA) Unaone (ITU, IMO) | WUN (ICAO, FAA) OO-NAH-WUN (ITU, IMO) | วัน อู-น่า-วัน
2 | Two (FAA) Bissotwo (ITU, IMO) | TOO (ICAO, FAA) BEES-SOH-TOO (ITU, IMO) | ทู บิส-โซ-ทู
3 | Three (FAA) Terrathree (ITU, IMO) | TREE (ICAO, FAA) TAY-RAH-TREE (ITU, IMO) | ทรี เท-รา-ทรี
4 | Four (FAA) Kartefour (ITU, IMO) | FOW ER (ICAO, FAA) KAR-TAY-FOWER (ITU, IMO) | โฟว์ คา-เท-โฟว์
5 | Five (FAA) Pantafive (ITU, IMO) | FIFE (ICAO, FAA) PAN-TAH-FIVE (ITU, IMO) | ไฟว์ แพน-ต้า-ไฟว์
6 | Six (FAA) Soxisix (ITU, IMO) | SIX (ICAO, FAA) SOK-SEE-SIX (ITU, IMO) | ซิกซ์ ซอกซ์-ซี-ซิกซ์
7 | Seven (FAA) Setteseven (ITU, IMO) | SEV EN (ICAO, FAA) SAY-TAY-SEVEN (ITU, IMO) | เซเว่น เซ-เต้-เซเว่น
8 | Eight (FAA) Oktoeight (ITU, IMO) | AIT (ICAO, FAA) OK-TOH-AIT (ITU, IMO) | เอกท์ อ็อก-โต้-เอกท์
9 | Nine (FAA) Novenine (ITU, IMO) No 'r' in spellings | NIN ER (ICAO, FAA) NO-VAY-NINER (ITU, IMO) | นายน์ โน-เวย์-นายน์

## [แก้] อ้างอิง

1. ↑ http://life.itu.ch/radioclub/rr/ap14.htm

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%81/%E0%B8%B2/%E0%B8%A3/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8.html".

หมวดหมู่: วิทยุสมัครเล่น

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- Afrikaans
- Български
- Česky
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Italiano
- עברית
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- தமிழ்
- Türkçe
- 中文