AH-1F Cobra - วิกิพีเดีย

# AH-1F Cobra

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มีการแนะนำว่า บทความนี้น่าจะรวมเข้ากับ เอเอช-1 คอบรา (อภิปราย)

เฮลิคอปเตอร์ รุ่น ฮิวอี้ คอปบรา ที่ Bell กำลังสร้าง ได้ทำการ บินเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 1965 ซึ่งสร้างขึ้นโดย บริษัท Bell Helicopter รุ่นนี้ สร้างมาจาก Bell รุ่น 204 ซึ่งมี เครื่องยนต์ เกียร์บ๊อกซ์ (transmission) และ ใบพัด (rotor) ของ UH-1C แต่ ลำตัวสร้างใหม่ ที่นั่งของ พลปืน จะอยู่ที่หัว ด้านหน้าสุด ส่วน ที่นั่ง นักบิน จะอยู่สูงกว่า แต่ อยู่ด้านหลัง ของพลปืน ลำตัวจะ แคบ มาก ส่วนที่กว้างที่สุดกว้างเพียง 3 ฟุต 2 นิ้วเท่านั้น มาในปี 1966 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ได้ทำสัญญากับ บริษัท Bell Helicopter เพื่อสร้าง เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ แล้วให้ชื่อว่า AH-1G เพราะอยู่ในสถานการณ์ เร่งด่วน ที่ต้องการ ลำแรกก็สามารถส่งมอบให้กองทัพบก ได้ในเดือน มิ.ย. ปี1967 เพียง ปีเดียวหลังการทำสัญญา แล้ว AH-1G ก็เข้า ประจำการ ใน เวียตนาม และบินปฏิบัติการ มากกว่า 1 ล้านชั่วโมง AH-1G สร้างให้กองทัพบกสหรัฐฯ ทั้งหมด มากกว่า 1100 ลำ AH-1 มีหลายรุ่น หลายแบบ AH-1G จะใช้เครื่องยนต์ เพียง เครื่องยนต์เดียว , TH-1G เป็นรุ่นที่ใช้ ในการฝึกบิน , AH-1Q ใช้กับ TOW missile, AH-1R , AH-1S , AH-1P และ เครื่องที่ถือว่า ทันสมัย และเป็น มาตรฐาน ก็คือ AH-1F ซึ่งเป็นรุ่น ที่ได้ ทำการ แก้ไข ปรับปรุง ทุกๆอย่าง ที่ ผ่านมา ตั้งแต่รุ่น AH-1G แล้ว.

เฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 (ฮ.จ.1) (AH-1F Cนิพฟ)

- ผู้สร้าง บริษัทเบลล์เฮลิคอปเตอร์ สหรัฐอเมริกา
- ประเภท เฮลิคอปเตอร์โจมตี จำนวน 2 ที่นั่ง( เรียงกันหน้า-หลัง)
- เครื่องยนต์ 1 GASTURBINE (LYCOMING) T55-L-703ให้กำลังสูง 1,800 แรงม้า กำลังแรงม้าใช้งาน1,292 แรงม้า
- อาวุธ ปืนกลอากาศ(ปืนใหญ่ขนาด 20 มม. M 197) 3 ลำกล้อง จรวดขนาด 2.75 นิ้ว กระเปาะจรวดติดตั้งที่ใต้ปีกทั้ง 2 ข้างๆละ 38 นัด จรวด BGM-71 TOW
- ความเร็วสูงสุด 190 น๊อต หรือ 342 กม./ชม.
- ความเร็วเดินทาง 150 น๊อต หรือ 270 กม./ชม.

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../a/h/-/AH-1F_Cobra_47d7.html".

หมวดหมู่: บทความที่น่าจะถูกรวมเข้าด้วยกัน | เฮลิคอปเตอร์

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา