ถ่านปลุกฤทธิ์ - วิกิพีเดีย

# ถ่านปลุกฤทธิ์

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ถ่านปลุกฤทธิ์ (activated carbon หรือ activated charcoal) โดยทั่วไปมันเป็นวัสดุที่ประกอบด้วย คาร์บอน ที่ได้จาก ถ่าน ถูกระบุว่าเป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิว สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถใน การดูดซับไนโตรเจนมีสูงมาก เพราะว่ามันมีรูเล็กๆ (microporosity) จำนวนมาก และสามารถเพิ่มพลังการดูดซับได้อีกโดยใช้สารเคมีปรับสภาพ

## [แก้] การผลิต

โดยทั่วไปมีกระบวนการผลิตที่แตดต่างกัน 2 วิธีคือ:

1. การกระตุ้นทางเคมี(Chemical activation):โดยส่วนใหญ่จะใช้ กรด ผสมเข้ากับวัสดุเริ่มต้นเพื่อที่จะ กัดสิ่งสกปรก (Cauterization) ออกจากรูเล็กๆ วิธีการนี้ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ ตัวอย่างเช่น ว่าอาจจะมีเศษ สังกะสี ตกค้างอยู่ในผลผลิตสุดท้ายได้
2. การกระตุ้นด้วยไอน้ำ(Steam activation): วัสดุที่ทำจากคาร์บอนจะถูกผสมกับไอน้ำ และหรือ ก๊าซที่อุณหภูมิสูง เพื่อกระตุ้นมัน วัสดุเริ่มต้นสามารถใช้เป็นวัสดุคาร์บอน (carbonic materials) หลายชนิดเช่น กะลามะพร้าว ไม้ ถ่าน

อิ่มตัว ถ่านปลุกฤทธิ์ ทำให้ใช้ได้ใหม่ (regeneration) โดยการใช้ความร้อน

## [แก้] การใช้ประโยชน์

ถ่านปลุกฤทธิ์ ใช้ใน

- การสกัดโลหะ (เช่น ทองคำ)
- ทำน้ำให้บริสุทธ์ (โดยเฉพาะถังเก็บน้ำ(aquarium)ในบ้านเรือน )
- ยา,
- การบำบัดน้ำเสีย(Sewage treatment)
- สารกรอง ก๊าซ และ หน้ากากกรอง ใช้กรองอากาศ

| ถ่านปลุกฤทธิ์ เป็นบทความเกี่ยวกับ วัสดุศาสตร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ ถ่านปลุกฤทธิ์ ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%96/%E0%B9%88/%E0%B8%B2/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.html".

หมวดหมู่: วัสดุศาสตร์ | บทความเกี่ยวกับ วัสดุศาสตร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文