ผู้ใช้:MEANU - วิกิพีเดีย

# ผู้ใช้:MEANU

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

                                      SR  Flip-Flop

      SR Flip-flop คือวงจรไบรสเตเบิ้ล  มัลติไวเบรเตอร์  เมื่อเทียบกับระดับโลจิกแล้วก็คือ 0 และ 1

ก่อนอื่นจะแนะนำให้รู้จักสัญลักษณ์ของ Operators ซึ่งจะประกอบไปด้วย

- AND ซึ่งมีเครื่องหมายเป็น ( . ) คูณ เช่น 0.0=0 , 0.1=0 , 1.0=0 , 1.1=1

- OR ซึ่งมีเครื่องหมายเป็น ( + ) บวก เช่น 0+0=0 , 0+1=1 , 1+0=1 , 1+1=1

- NOT ซึ่งมีเครื่องหมายเป็น ( - ) บาร์ เช่น เมื่อเป็น NOT ค่าของ 1 = 0 , 0 = 1

- สัญลักษณ์ของ SR Flip-flop ในทาง Logic

      SR Flip-flop

เป็นวงจรที่เป็นพื้นฐานการต่อ NOR gate 2 ตัว ลักษณะไขว้กัน กำหนดให้ตัวแปร Q เป็นสัญญานออก และมีสายสัญญานเข้า 2 สาย คือ S (Set) และ R (Reset)ใช้ควบคุมสถานะของ Flipflop

+-------------------ภาพแสดงวงจร Flip-flop พื้นฐาน-------------------+

     เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ Flip-flop มากขึ้น  จะแสดงค่าตารางความจริงต่างๆ ของ NOR gate RS Flip-flop ดังนี้

สภาวะเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สภาวะเมื่อมีการ set

สภาวะเมื่อมีการ Reset

       วงจร 3 อินพุดโดยปกติจะมีเพียงแค่ 2 อินพุด  แต่ในที่นี้จะมีการใช้สัญญาณนาฬิกามาเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนสภาวะ จะได้ดังรูปคือ

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../m/e/a/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%7EMEANU_307d.html".

##### Views

- หน้าผู้ใช้
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา