Praseodymium - وکیپیڈیا

# Praseodymium

### وکیپیڈیا سے

59 | neodymium → praseodymium ← cerium

-
↑
Pr
↓
Pa

دوری جدول - دوری جدول مفصل

عمومی خواص
نام، عدد، علامت | Pr ،59 ،praseodymium
کیمیائی سلسلے | lanthanides
گروہ, دور, خانہ | n/a, 6, f
اظہار | grayish white
جوہری کمیت | 140.90765(2)گ / مول
برقیہ ترتیب | [Xe] 4f3 6s2
برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 21, 8, 2
طبیعیاتی خواص
حالت | solid
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 6.77 گ / مک سم
مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 6.50 گ / مک سم
نقطۂ پگھلاؤ | 1208ک (935س، 1715ف)
نقطۂ ابال | 3793ک (3520س، 6368ف)
حرارت ائتلاف | 6.89کلوجول/مول
حرارت تبخیر | 331کلوجول/مول
حرارت گنجائش | (25س) 27.20جول/مول/کیلون

بخاری دباؤ
P / Pa | 1 | 10 | 100 | 1 k | 10 k | 100 k
T / K پر | 1771 | 1973 | (2227) | (2571) | (3054) | (3779)

جوہری خواص
قلمی ساخت | hexagonal
تکسیدی حالتیں | 3 (mildly basic oxide)
برقی منفیت | 1.13 (پالنگ پیمانہ)
آئنسازی توانائیاں (مزید) | اول:  527کلوجول/مول
دوئم:  1020  کلوجول/مول
سوئم:  2086  کلوجول/مول
نصف قطر | 185  پیکومیٹر
نصف قطر (پیمائش) | 247  پیکومیٹر
متفرقات
مقناطیسی ترتیب | no data
Electrical resistivity | (r.t.) (α, poly) 0.700 µΩ·m
حر ایصالیت | (300 ک) 12.5و / م / ک
حرارتی پھیلاؤ | (r.t.) (α, poly) 6.7 µm/(m·K)
رفتار آواز (باریک سلاخ) | (20 س) 2280 م/سیکنڈ
ینگ معامل | (α form) 37.3  گیگاپاسکل
معامل قص | (α form) 14.8  گیگاپاسکل
معامل حجم | (α form) 28.8  گیگاپاسکل
پوئسون نسبت | (α form) 0.281
ویکیر سختی | 400  میگاپاسکل
برینل سختی | 481  میگاپاسکل
سی اے ایس عدد | 7440-10-0
منتخب ہم جاء

مقالۂ رئیسہ: praseodymium کے ہم جاء
ہم جاء | کثرت | نصف حیات | تنزل ا | تنزل ت (ب ولٹ) | تنزل پ
--- | --- | --- | --- | --- | ---
141Pr | 100% | 82 تعدیلوں کیساتھ Pr مستحکم ہے
142Pr | syn | 19.12 h | β- | 2.162 | 142Nd
ε | 0.745 | 142Ce
143Pr | syn | 13.57 d | β- | 0.934 | 143Nd

حوالہ جات

Retrieved from "http://ur.wikipedia.org../../../p/r/a/Praseodymium.html"

زمرہ: عناصر

##### Views

- مضمون
- تبادلۂ خیال
- حـالیـہ تـجدید

##### ساتھی منصوبے

- وکی لغت
- وکی اقتباسات
- وکی کتب
- وکی سورس

##### تلاش