# Bê tông nhựa

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bê tông nhựa là hỗn hợp cấp phối gồm: Đá, cát, bột khoáng và nhựa đường. Được sử dụng chủ yếu làm kết cấu mặt đường mềm.

## [sửa] Phân loại bê tông nhựa

Dựa vào cách phân loại của bê tông nhựa chúng ta có các loại sau:

- Phân loại theo nhiệt độ:

1. 1. Bê tông nhựa nóng: Hỗn hợp được nung và trộn ở nhiệt độ từ 140oC – 160oC.
   2. Bê tông nhựa nguội: Được trộn ở nhiệt độ thông thường, điều kiện sử dụng là phải cho xe chạy lưu thông từ 4 – 6 tháng mới thì mặt đường bê tông nhựa mới hình thành.

- Phân loại theo cốt liệu:

Gồm có: Bê tông nhựa hạt thô, bê tông nhựa hạt trung, bê tông nhựa hạt mịn và bê tông nhựa hạt cát.

- Phân loại theo kết cấu sử dụng:

Gồm có: bê tông nhựa lớp loại I, bê tông nhựa loại II.

## [sửa] Lịch sử

## [sửa] Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của bê tông nhựa

### [sửa] Sản xuất và vận hành trạm trộn bê tông nhựa nóng

### [sửa] Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành

Bài này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi bài.)
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../b/%C3%AA/_/B%C3%AA_t%C3%B4ng_nh%E1%BB%B1a.html”

Thể loại: Stub | Bê tông | Vật liệu xây dựng

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm

##### Ngôn ngữ khác

- English