# Cyclopentan

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Cyclopentan
Cấu trúc phân tử của cyclopentan
Tổng quan
Tên hệ thống | Cyclopentan
Tên khác | pentamêtylen
Công thức phân tử | C5H10
Phân tử gam | 70,1 g/mol
Biểu hiện | Lỏng, trong suốt, không màu
Số CAS | [287-92-3]
Thuộc tính
Tỷ trọng và pha | 0,751 g/cm3, lỏng
Độ hòa tan trong nước | ?
Điểm nóng chảy | -94°C (179,15 K)
Điểm sôi | 49°C (322,15 K)
pKa | ?
pKb | ?
Độ nhớt | ? cP ở 20 °C
Nguy hiểm
MSDS | MSDS ngoài
Các nguy hiểm chính | Dễ bắt cháy (F)
NFPA 704 |
Điểm bắt lửa | -37 °C
Rủi ro/An toàn | R: ? S: ?
Số RTECS | GY2390000
Trang dữ liệu bổ sung
Cấu trúc & thuộc tính | n εr, v.v.
Dữ liệu nhiệt động lực | Các trạng thái rắn, lỏng, khí
Dữ liệu quang phổ | UV, IR, NMR, MS
Các hợp chất liên quan
Các hợp chất tương tự | cycloprôpan cyclobutan cyclohexan
Các hợp chất liên quan | ?
Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu được lấy ở 25°C, 100 kPa Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu

Cyclopentan là một hydrocacbon mạch vòng (cycloankan) dễ bắt cháy với công thức hóa học C5H10 và số CAS 287-92-3, bao gồm một vòng phẳng chứa 5 nguyên tử cacbon và mỗi nguyên tử này liên kết với 2 nguyên tử hiđrô nằm phía trên và dưới mặt phẳng này. Ở điều kiện tiêu chuẩn nó có dạng một chất lỏng trong suốt, không màu với mùi tương tự như xăng. Điểm nóng chảy của nó là -94°C và điểm sôi là 49°C.

Cyclopentan được sử dụng để sản xuất các loại nhựa tổng hợp và keo dán cao su. Tại Hoa Kỳ mỗi năm người ta sản xuất trên 1 triệu pao (khoảng 454.000 kg) hóa chất này.

Bài này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi bài.)
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../c/y/c/Cyclopentan.html”

Thể loại: Stub | Cycloankan

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm

##### Ngôn ngữ khác

- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Italiano
- 日本語