# Giấy can

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Giấy can (gốc từ tiếng Pháp: Papier Calque) là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Giấy thu được sau một quá trình lọc đặc biệt kỹ càng bột giấy trong quá trình simili sunphua hóa. Bột giấy để sản xuất giấy can thường là bột ngâm bi-sun-phat; các sợi giấy được cán nát, thủy phân lâu trong nước. Quy trình sản xuất giấy này tương tự như giấy giả da gốc thực vật (giấy sunphua hóa, giấy giả da) là loại giấy được tạo ra bằng cách ngâm trong vài giây một tờ giấy chất lượng tốt, không hồ cũng không phủ, trong một bể axit sunphuaric để thủy phân xenlulo từng phần sang amyloit, gelatin và không thấm nước hoặc mỡ. Giấy can bao gồm cả giấy can trong tự nhiên và giấy can màu.

## [sửa] Ứng dụng

Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim (Offset Printing plates) trong quy trình in offset, cho những bản in không cần độ chính xác và độ nét cao, do ưu điểm giá thành rẻ hơn bản phim. Giấy can cũng được dùng để can (căn ke, vẽ lại) các bản vẽ, đặc biệt là trong xây dựng, kiến trúc, thiết kế cấp-thoát nước. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì...

Một cuộn giấy can

Ứng dụng của giấy can được quyết định bởi quá trình gia keo bề mặt (en:Sizing). Giấy can chuyên cho in laser có mức độ gia keo riêng biệt so với giấy can thông thường, là loại được dùng cho nhiều quy trình in ấn: in offset, in laser và in phun màu. Nói chung, giấy can chuyên cho in laser thì không thích hợp với in phun.

Giấy can đóng hộp

## [sửa] Phân loại HS

Trong Hệ thống phân loại hàng hóa quốc tế HS, giấy can được phân loại vào nhóm 4806.30

## [sửa] Chỉ số kỹ thuật thông dụng

Định lượng | Trọng lượng riêng | Độ ẩm | Độ sần | Độ trong | Độ bền xé | Độ kiềm
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ISO 536 (g/m²) | (kg/m³) | ISO 287 (%) | ISO 8791-2 (ml/min) | ISO 2469 (%) | ISO 1974 (mN) | ISO 6588 (pH)
42 | 810 | 7 | 100-300 | 79+/-5 | 220-440 | 6-7
53 | 810 | 7 | 100-300 | 77+/-5 | 220-440 | 6-7
63 | 800 | 7 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7
73 | 800 | 7.5 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7
83 | 800 | 7.5 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7
93 | 800 | 7.5 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7
100 | 800 | 7.5 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7
112 | 800 | 8 | 100-300 | 73+/-5 | 220-440 | 6-7
130 | 800 | 8 | 100-300 | 69+/-5 | 220-440 | 6-7
150 | 800 | 8 | 100-300 | 65+/-5 | 220-440 | 6-7
160 | 800 | 8 | 100-300 | 61+/-5 | 220-440 | 6-7
170 | 800 | 8 | 100-300 | 59+/-5 | 220-440 | 6-7
190 | 800 | 8 | 100-300 | 55+/-5 | 220-440 | 6-7
200 | 800 | 8 | 100-300 | 53+/-5 | 220-440 | 6-7
240 | 800 | 8 | 100-300 | 47+/-5 | 220-440 | 6-7
280 | 800 | 8 | 100-300 | 45+/-5 | 220-440 | 6-7

## [sửa] Khổ giấy

Xem thêm bài về giấy

## [sửa] Các thương hiệu giấy can tại Việt Nam

- Gateway

Thông tin trên 1 bản quảng cáo về giấy can

- Canson
- Takeyo

Một vỏ hộp giấy can TAKEYO

- Regma
- Mitsubishi
- Tomoyama

## [sửa] Xem thêm

- Giấy
- Giấy in phun
- Giấy dó
- Giấy điệp
- Giấy bóng mờ
- Giấy tráng

## [sửa] Liên kết ngoài

- Giấy can Đức
- Giấy can Anh
- Chương 48.06 Giấy bìa sunphua hóa, giấy không thấm mỡ, giấy can, giấy bóng kính và các giấy bóng trong hoặc giấy bóng mờ khác, ở dạng cuộn hoặc tờ.

Bài này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi bài.)
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../g/i/%E1%BA%A5/Gi%E1%BA%A5y_can.html”

Thể loại: Stub | Giấy | In ấn | Dụng cụ kiến trúc | Hóa chất | Văn phòng phẩm

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm

##### Ngôn ngữ khác

- English
- 日本語