# DVB-T

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

DVB-T, viết tắt của cụm từ tiếng Anh Digital Video Broadcasting - Terrestrial, 1 chuẩn quốc tế DVB về phát sóng số mặt đất, dùng trong truyền hình kỉ thuật số. Tín hiệu truyền hình được truyền và thu bằng Anten qua bầu khí quyển, khác với các cách phát sóng khác như phát sóng số cáp DVB-C hay phát sóng số vệ tinh DVB-S.

## [sửa] Kỉ thuật phát sóng

Tín hiệu truyền hình số DVB-T được truyền cùng tần số như truyền hình tương tự (analogue TV) qua kênh VHF và UHF. Với việc dùng kỉ thuật biến đổi COFDM (Coded Ortogonal Frequency Division Muliplex) và các phương thức biến đổi 4-QAM (QPSK), 16-QAM và 64-QAM cho phép DVB-T truyền nhiều đài trên cùng 1 kênh (độ truyền dữ liệu trên 1 kênh từ 12 đến 20 Mbit/s), chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt hơn (chuẩn MPEG-2), ít bị nhiễu hơn truyền hình tương tự.

Bài này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi bài.)
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../d/v/b/DVB-T_5b45.html”

Thể loại: Stub

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm

##### Ngôn ngữ khác

- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Suomi
- Svenska
- Türkçe