# Hình:Drehstromtransformater im Schnitt Hochspannung.jpg

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

- Hình
- Lịch sử tập tin
- Liên kết đến tập tin
- Đặc tính hình

Size of this preview: 350 × 599 pixel
Image in higher resolution (640 × 1095 pixel, file size: 121 kB, MIME type: image/jpeg)

| Tập tin này từ Wikimedia Commons. Trang miêu tả nó ở đấy được sao chép dưới đây.

Description | en: Three-Phase, Medium-Voltage Transformer, cut-away view. de: Drehstrommittelspannungstransformator aufgeschnitten
Source | en: German Wikipedia de: Deutsche Wikipedia
Date | en: Unknown de: Unbekannt
Author | Stahlkocher
Permission | GFDL

## [edit] History (from de.wikipedia.org)

(Löschen) (Aktuell) 19:45, 27. Mär 2004 . . Stahlkocher (Diskussion) . . 640 x 1095 (123511 Byte) (Drehstromhochspannungstranfsformator aufgeschnitten, eigenes Bild, GFDL)

## [edit] Licensing

| Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

Aragonés | العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

## Liên kết đến tập tin

Các trang sau có liên kết đến tập tin:

- Máy biến thế

## Đặc tính hình

Tập tin này có chứa thông tin về nó, chắc do máy chụp hình hay máy quét thêm vào. Nếu tập tin bị sửa đổi sau khi được tạo ra, có thể thông tin này không được cập nhật.

Hãng máy ảnh | EASTMAN KODAK COMPANY
Kiểu máy ảnh | KODAK DX4530 ZOOM DIGITAL CAMERA
Hướng | Thường
Phân giải theo bề ngang | 230 dpi
Phân giải theo chiều cao | 230 dpi
Định vị Y và C | 1
Thời gian mở ống kính | 1/30 giây (0.033333333333333)
Số F | f/2.8
Chương trình phơi sáng | Chương trình chuẩn
Phiên bản EXIF | 2.2
Ngày giờ sinh dữ liệu | 11:45, ngày 27 tháng 3 năm 2004
Ngày giờ số hóa | 11:45, ngày 27 tháng 3 năm 2004
Tốc độ cửa chớp | 5
Độ mở ống kính | 3
Độ lệch phơi sáng | 0
Khẩu độ cực đại qua đất | 3
Chế độ đo | Lấy mẫu
Nguồn sáng | Không biết
Đèn chớp | 25
Độ dài tiêu cự thấu kính | 8 mm
Không gian màu | sRGB
Chỉ số phơi sáng | 140
Phương pháp đo | Đầu đo vùng màu một mảnh
Sửa hình thủ công | Thường
Chế độ phơi sáng | Phơi sáng tự động
Độ sáng trắng | Cân bằng trắng tự động
Tỉ lệ phóng lớn kỹ thuật số | 0
Tiêu cự trong phim 35 mm | 38
Kiểu chụp cảnh | Chuẩn
Độ tương phản | Thường
Độ bão hòa | Thường
Độ sắc nét | Thường
Khoảng cách tới vật | Không biết

Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../d/r/e/H%C3%ACnh%7EDrehstromtransformater_im_Schnitt_Hochspannung.jpg_da8a.html”

##### Views

- Tập tin
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm