High-Definition Multimedia Interface - Wikipedia

# High-Definition Multimedia Interface

### vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.

Die digitale HDMI-koppelstuk

Die High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is 'n nuut ontwikkelde koppelvlak vir moderne, digitale multimedia-toepassings, wat baie groot oordragsnelhede benodig, soos HDTV, HD-DVD en ruimteklankformate met hoë resolusie. Na die implementering van 'n kopieerbeskerming (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP) word die HDMI-koppelvlak as die nuwe standaard vir elektroniese oudio- en video-verbruikersware aangebied. Dit kan beeld en geluid gelyktydig verwerk en sal mettertyd ouer standaarde soos die SCART-, RCA-Cinch- en YUV-koppelvlakke vervang. Plasma- en LCD-vertooneenhede en televisies, DVD-spelers en meerkanaal-versterkers met HDMI-koppelvlakke is reeds beskikbaar.

## [wysig] Aanpasbaarheid

Danksy die hoë bandwydte kan die HDMI-koppelvlak alle huidige digitale formate verwerk. Oudio-frekwensies van 192 kHz en 24 bis woordlengte, soos dié van die DVD-Oudio en HD-DVD, kan met HDMI op tot by agt kanale digitaal verwerk word, net soos hoëresolusie-video-gegewens van die HD-DVD en HDTV. HDMI handhaaf 'n video-bandwydte van maksimaal 165 MHz en is ook geskik vir die hoogste resolusie van 1080 beeldlyne met progressiewe verwerking.

## [wysig] Oordragsnelheid

Die maksimale oordragsnelheid van HDMI is 5 Gigagrepe per sekonde, 'n spoed wat selfs ingewikkelde beeldgegewens met snelle bewegings sonder artefakte kan afbeeld.

## [wysig] Oudioformate wat met HDMI verwerk kan word

### [wysig] Oudiokanale

- Vier keer stereo
- Vier keer dts 6.1
- 7.1 PCM

### [wysig] Monsterfrekwensies

- 32 kHz
- 44.1 kHz, 88.2 kHz, 176.4 kHz
- 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

### [wysig] Standaarde

- IEC-60958-geïdentifiseerde oudio: PCM, Dolby Digital, Dolby Digital EX, dts, dts ES, dts-discrete, dts 96/24, dts NEO
- DVD-Oudio met kopieerbeskerming
- Super Audio CD

## [wysig] Televisie en DVD: Resolusies en beeldsnelhede

Die gewone HDMI-koppelstuk tipe A is geskik vir

- 640 x 480p @ 59.94/60 Hz (VGA)
- 1280 x 720p @ 59.94 Hz (HDTV in die VSA)
- 1920 x 1080i @ 59.94/60 Hz (HDTV in die VSA)
- 720 x 480p @ 59.94/60 Hz (DVD-Video, NTSC, progressiewe verwerking)
- 720 (1440) x 480i @ 59.94/60 Hz (DVD-Video, NTSC)
- 1280 x 720p @ 50 Hz (HDTV in Europa)
- 1920 x 1080i @ 50 Hz (HDTV in Europa)
- 720 x 576p @ 50 Hz (DVD-Video, PAL, progressiewe verwerking)
- 720 (1440) x 576i @ 50 Hz (DVD-Video, PAL)

Daar is 'n aantal opsionele resolusies en beeldsnelhede, onder meer 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz vir hoëresolusie-rolprente.

Ontsluit van "http://af.wikipedia.org../../../h/i/g/High-Definition_Multimedia_Interface_5135.html"

Kategorie: Televisie

##### Views

- Artikel
- Bespreking
- Huidige wysiging

##### Soek

##### Ander tale

- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Basa Sunda
- Svenska
- 中文