# أشعة تحت حمراء

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الأشعة تحت الحمراء

الأشعة تحت الحمراء: هي الأشعة الإكتروطيسية التي لها مد موجٍ أطول من مد موج الضوء الذي يـُرَ. وإن مد موجها أقصر من مد موج موجات الراديو. وهي "تحت الحمراء" لأن اللون الأحمر هو اللون الأكثر مدًا للموج من اللألوان التي يــُرَ. الأشعة تحت الحمراء لها مد الموج ما بين 750 نانومترا و ملمتر واحد.

يستخدم الاشعة تحت الحمراء في الاسلحة الدفاعية ، وغيرها. أما في الاسلحة الدفاعية تستخدم في الاحصال على الهدف، المراقبة، التوجيه و التتبع. أما في غيرها فيستخدم في فحص كفاءة الدفء، وحسّ الدفء من بعيد والبلاغ اللاسلكي القصير الحيز، و منظار تحليل الطيف و تنبؤ الطقس. و في علم الفلك تستخدم هذه الأشعة كي ترى ما وراء مناطق الفضاء المتربة، كغيوم الجزيئة. ولتكشف أشياء بعيدة كالكواكب، ولترى أشياء كثيرة التغيير إلى الأحمر من أيام الكون المبكرة.

هي أشعة غير مرئية تعد الشمس مصدر الإشعاع الطبيعي الأول لكل أنواع الطاقة الكهرطيسية أو الكهرومغناطيسية وهي : الأشعة فوق البنفسجية (تشكل 2% من أشعة الشمس) والضوء المرئي (47%) و الأشعة تحت الحمراء (51%).

| هذه المقالة عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A3/%D8%B4/%D8%B9/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html"

تصنيف الصفحة: بذرة

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث

##### لغات أخرى

- Български
- বাংলা
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Latviešu
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- தமிழ்
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文