# الجامع التسلسلي

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

## [تحرير] الجامع التسلسلي:

من أجل تقليل عدد الدارات المستخدمة في عملية الجمع يتم استخدام مبدأ الجمع التسلسلي المبين في الشكل, وفي هذا الشكل يتم تخزين العددين المطلوب جمعهما في مسجلي إزاحة AوB كل منهما طوله (n) خانة ويخصص للمجموع (n+1)خانة. وتتم إزاحة العددين تسلسليا خانة فخانة(من اليمين إلى اليسار) إلى دخل الجامع الكامل

وبفرض أن القلاب (D) الموجود في وضعية ال (RESET) . عنده تتم إزاحة خانات المجموع ضمن المسجل من اليسار إلى اليمين خانة واحدة كل مرة.وتتم أثناء هذه العملية إزاحة أي معلومات مسبقة خارج المسجل وفقط إنهاءا لذلك لاحاجة لمسح مسجل المجموع (clear) عند بداية عملية الجمع. قبل ورود الحافة القادحة الأولى لموجة الساعة تكون الخانتين (A0)و (B0) جاهزتين على مدخلي الجامع الكامل (Ai)و(Bi) ويكون المدخل (Ci=0). كما تكون القيمتين (S0)و (C0) الناتجتين من جمع(Ai) و(Bi) جاهزتين على مخرج الجامع الكامل (Si)و((Ci+1(افترضنا أن زمن تأخير الانتشار للجامع الكامل الذي يعتبر من الدارات التركيبية صغير بالنسبة لدور الساعة).يتم عند ورود أول جبهة قادحة تسجيل الخانة (S0) من المجموع في القلاب الموجود في لأقصى يسار مسجل المجموع ومع نفس النبضة يصل ناتج عملية الجمع التي يتم تنفيذها لحظيا إلى الخانة اليسارية للمسجل.كما يتم ازاحة مسجلي المضاف والمضاف إليه خانة واحدة بحيث تصبح الخانتين التاليتين مرتبة (A1)و (B1) جاهزتين على مدخلي الجامع الكامل. ويتم تخزين الناتج المحمول عن العملية في القلاب Dإن الهدف من قلاب هو تأمين تأخير زمني قدره دور ساعة لكي تظهر الخانة المنقولة (carry bit) والناتجة من عملية جمع للخانتين السابقتين في الوقت المناسب لتجمع مع الخانتين التاليتين. وعند ورود نبضة الإزاحة التالية يتم تطبيق المحمول على الدخل Cn-1 في دارة الجامع .قبل البدء في عملية الجمع يكون المحمول مساويا للصفر .

تعليق

## [تحرير] الجامع التسلسي الرقمي:

عبارة عن دارة تقوم بجمع رقمين مع بعضهما البعض ومع خانة سابقة تسمى خانة الحمل وينتج رقم جديد مع خانة حمل جديدة كلا من المعاملين A,B عبارة عن رقم واحد يقوم بالدخول للجامع لمرة واحدة أما الحمل الخارجي (Co) من الجامع التسلسلي فإنه سوف يعود إلى أول جامع كامل خلال الدورة الثانية للمؤقت عندها الرقم التالي من الدخل يكون قد وصل.

عندما XC4000 عندها يحتاج الجامع التسلسلي الرقمي (1 CLB )ليحمل حاصل الجمع والحمل مخزن داخل القلابات . الرقم القادم من (CLBs) سوف يعود على رقم من الخانات في الكلمة. الجامع التسلسلي الرقمي عند القيمة N=2 يستعمل ثلاثة من (LUTs) وثلاثة من القلابات وواحد من الوحدة المنطقية للحمل السريع one fast-carry logic unit

## [تحرير] نظام الجامع التسلسلي

## [تحرير] المراجع

- النظم المنطقية د.فادي فوز //منشورات جامعة حلب,سورية.

http://www.quinapalus.com/wires8.html

http://www.cs.mun.ca/~paul/cs3724/material/web/notes/node22.html

## [تحرير] مواضيع ذات صلة

- serial number arithmetic

- Full adder

- BCD adder

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%84/%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A.html"

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث