# آلية الحماية في المعالج 80386

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

نحن -على ما يبدو- نعلم ان العنوان الفيزيائي يحسب في المعالج 8086 بإزاحه مسجل القطعة وجمعه مع الإزاحة، وكئالك الامر بالنسبة للمعالج 80286 وسلسة المعالجات80 ×86 في النمط الحقيقي.

بينما يخزن العنوان الفيزيائي (في النمط المحمي) لكتل من المعطيات أو الشيفرة ضمن جدول البحث، ولا حاجة لإزاحة مسجل القطعة.

و بدلا من ذلك يستخدم هذا العنوان (الفيزيائي) كفهرس (دليل) ضمن جدول البحث الذي يحتوي على العناوين الفيزيائية للمعاملات أو الشيفرة. إن أحد التغيرات الهامة في المعالج 80386 هي تقنية الحماية، حيث أن ضعف انلظام DOS وبرامج المستخدمين لنظام المعالج 8086/88 هو حاجته إلى الحماية. ، وسبب هذا الضعف هو عدم قدرة المعالج 8086/88 على منع التعليمات العامة من الوصول إلى نواة نظام التشغيل.

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D9%84/%D9%8A/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_80386.html"

تصنيف الصفحة: معالجات

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث