# اشتعالية

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

قابل للاشتعال أو قابلية الاشتعال ترجع لمدى السهولة التي تشتعل بها المادة لتسبب نار أو احتراق. المواد التي تشتعل في درجات الحرارة العادية تعتبر قابلة للاشتعال، باختلاف التعريفات النوعية لدرجة الحرارة. فمثلا, نقطة الوميض هى أهم الخصائص لقابلية الاشتعال. فنقط الوميض الأقل من 200 F° (تساوي 93.3 C°) يتم تصنيفها طبقا لتعليمات السلامة والصحة المهنية الأمريكية على أنها مواد خطرة. مثال للسوائل القابلة للإشتعال البنزين، الإيثانول، الأسيتون. وقود الديزل من أقل مواد الوقود الثقيلة القابلة للإشتعال, كمات أن الديزل الحيوي يعتبر من المواد غير القابلة للاشتعال وله نقطة وميض أعلى من 300 F°، رغم أنه يشتعل داخل محركات الديزل.

## [تحرير] وصلات خارجية

- إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية- معلومات عن قابلية الاشتعال

## [تحرير] المصادر

- ويكيبيديا الإنجليزية.

| هذه بذرة مقالة عن موضوع علمي تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D8%B4/%D8%AA/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html"

تصنيفات الصفحة: ديناميكا حرارية | بذرة علوم

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث

##### لغات أخرى

- Català
- Deutsch
- English
- Simple English