# إطار مرجعي عطالي

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إطار مرجعي عطالي Inertial frame of reference أو جملة مرجعية عطالية (قصورية) أو ( نظام مرجعي عطالي (قصوري) ) inertial reference system : هو عبارة عن نظام إحداثيات coordinate system يعرف بحيث يكون ذو حركة عطالية (ساكن أو يتحرك حركة منتظمة) و هذا ما يميزه عن الإطار المرجعي اللاعطالي non-inertial reference frame الذي يتحرك حركة متسارعة .

في الفيزياء ، يكون الجسم يتحرك حركة عطالية inertial motion : إذا لم تكن هناك أي قوة خارجية مطبقة عليه ، و هذا ما يعرف بقانون نيوتن الأول للحركة. عندما نعمم هذه الحركة العطالية للجسم على منطقة من الفضاء لتشمل جميع الأجسام الموجودة في تلك المنطقة و نعرف تلك المنطقة كنظام إحداثي عندئذ ندعو هذا النظام افحداثي : إطار مرجعي عطالي .

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A5/%D8%B7/%D8%A7/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A.html"

تصنيف الصفحة: أطر مرجعية

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث

##### لغات أخرى

- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- Українська
- 中文