# الإنشاء على هيئة علب إطارية

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

يتكون المنشأ في هذه الطريقة من بلاطات خرسانية رأسية و أفقية وتختفي فيه الكمرات التي تعيب الناحية المعمارية. وفي هذه الطريقة تحدد العناصر الإنشائية بأنها الأسقف و الحوائط الخرسانية, وبعدها تضاف حوائط كثيرة تعمل كقواطع غير حاملة, وتستخدم هذه الطريقة للأحمال الكبيرة و إلى ارتفاعات عالية.

## [تحرير] مميزات هذا النظام (+):

1- ذو متانة عالية وقدرة عالية على مقاومة أحمال الرياح و الزلازل.

2- إمكانية الحصول على فراغات كبيرة بالنظر إلى الأحمال العالية المؤثرة على المنشأ.

## [تحرير] عيوب هذا النظام (-):

1- تكلفته عالية في الإنشاء.

2- إمكانية التعرض للشروخ و الإنهيارات بسبب تعرضها لأحمال جانبية عالية جداً مثل الزلازل.

| هذه بذرة مقالة عن فن العمارة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%84/%D8%A5/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A8_%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html"

تصنيف الصفحة: بذرة عمارة

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث