# أميتر

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

صورة:Ammeter.JPG
أميتر

الأميتر (Ammeter) جهاز قياس للتيار الكهربائي منه النوع ذي القلب الحديدي المتحرك الذي يشيع استخدامه, وهو يتكون من ملف يرتكز بين قطبي مغناطيس دائم, حيث يسري التيار المراد قياسه خلال الملف فينشأ عنه مجال يتبادل الفعل مه مجال المغناطيس الدائم. يركب بالملف المتحرك مؤشر يشير إلى مقدار الأمبيرات على تدرج مركب على سطح الجهاز.

يربط جهاز الأميتر على التوالي في الدائرة المراد القياس التيار المار بها.

أجهزة قياس الأميتر منها التماثلي والرقمي ومنها ماهو مخصص لقياس التيار المستمر DC ومنها ما هو مخصص للتيار المتردد AC, وهناك وصلة إضافية تمكن من قياس التيار الكهربائي دون فتح الدائرة الكهربائية لإدخال جهاز القياس بل قياس التيار من خلال الوصلة وإحاطتها بالسلك المراد قياس التيار المار به.

محولات التيار ( CT ):

تدخل محولات التيار في تركيب الكثير من أجهزة القياس وهي بذلك تساعد على قياس التيار المنساب في الموصلات بدون الحاجة إلى قطع الموصل ، وإنما من خلال قياس التيار الحثي للموصل والذي يتناسب وشدة التيار المار فيه.

الوصلة التالية عن الأميتر بالإنكليزية مع مجموعة صور توضيحية: [1]

| هذه بذرة مقالة عن موضوع علمي تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

التيار يكون تواليا

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A3/%D9%85/%D9%8A/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1.html"

تصنيفات الصفحة: بذرة علوم | أجهزة قياس كهربائية

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث

##### لغات أخرى

- Български
- Català
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Français
- עברית
- Italiano
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文