# السرعة القصوى لطائرة

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

السرعة القصوى لطائرة هي السرعة التي يجب على الطائرة الا تتجاوزها خوفا من تحطمها او تعرضها لاضرار, و هو ما يمكن ان يعرض رحلات تالية للخطر.

هناك عدة سرعات قصوى باعتبار الضروف الخارجية و حالة الطائرة.

مقياس سرعة لـ دي ار 400

- السرعة القصوى ، رمزها VNE بالانجليزية Velocity never exceed, السرعة اللتي لا يجب تعديها ابدا .
  على بعض مقاييس السرعة, هذه السرعة توضح بخط احمر.

- السرعة القصوى اللتي لا يجب تعديها في طقس سيئ, رمزها VNO بالانجليزية Velocity normal operating. وهي السرعة التي لا يجب تعديها حقيقة لانها تقدم فارق سلامة مقارنة بالـ VNE, مطبات هوائية او عاصفة مفاجئة يمكن ان تعطب الطائرة اذا تجاوزت هذه السرعة, هذا اذا لم تؤدي إلى تحطمها.
  على بعض مقاييس السرعة, السرعة بعد الـ VNO توضح بقوس اصفر.

- السرعة القصوى اللتي لا يجب تعديها عندما تكون الجنيحات الاضافية المتحركة خارجة او معطوبة, رمزها VFE بالانجليزية Velocity flaps extended. بعد هذه السرعة ، يمكن للجنيحات او حتى الاجنحة التضرر بشدة.
  على بعض مقاييس السرعة توضح السرعات الاقل منها بقوس ابيض.

| بوابة الطـيـران تصـفح مـقـالات ويـكيـبديا المـهـتـمـة بالـطـيـران.

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%84/%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D9%89_%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9.html"

تصنيف الصفحة: الديناميكا الهوائية المتعلقة بالطيران

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث

##### لغات أخرى

- Français